****

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА БАТОЧИНА**

**ОПШТИНСКА УПРАВА**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**БРОЈ 404-174/18-01 ОД 17.07.2018.ГОДИНЕ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА**

**НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА ФРЕЗОВАНИМ АСФАЛТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА**

* **ИНТЕРНИ БРОЈ ЈНВВ 6/2018 -**
* **БРОЈ НАБАВКЕ У ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 1.3.6/18**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Датум и време: |
| Датум објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници [www.sobatocina.org.rs](http://www.sobatocina.org.rs) | **17.07.2018.године** |
| Крајњи рок за достављање понуда: | **16.08.2018. године до 12,00 часова** |
| Јавно отварање: | **16.08.2018. године у 12,30 часова** |

**Укупан број страна конкурсне документације: 74 страна**

**Баточина, јул 2018. године**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6/2018, деловодни број 404-172/18-01 од 17.07.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 6/2018, деловодни број 404-173/18-01 од 17.07.2018. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 404-174/18-01 од 17.07.2018.године**

**у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина, ЈН бр. 6/2018**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Спецификација радова | 6 |
| V | Техничка документација и планови | 19 |
| VI | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 19 |
| VII | Критеријуми за доделу уговора | 28 |
| VIII | Обрасци који чине саставни део понуде | 29 |
| Образац 1 | Образац понуде | 30 |
| Образац 2 | Образац структуре цене | 34 |
| Образац 3 | Образац трошкова припреме понуде | 47 |
| Образац 4 | Образац изјаве о независној понуди | 48 |
| Образац 5 | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 49 |
| Образац 6 | Изјава о кадровском капацитету | 50 |
| Образац 7 | Изјава о техничком капацитету | 51 |
| Образац 8 | Списак изведених радова | 52 |
| Образац 9 | Потврда о реализацији закључених уговора | 53 |
| Образац 10 | Изјава о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију | 54 |
| IX | Модел уговора | 55 |
| X | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 64 |
| XI | Образац изјаве | 74 |

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1.Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Општина Баточина, Општинска управа

Адреса: Ул. Краља Петра I бр.32, 34227 Баточина

Интернет страница: [www.sobatocina.org.rs](http://www.sobatocina.org.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у **отвореном поступку**, у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке интерног броја 6/2018, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.6/18 су **Радови на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина.**

**4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

***5.* Контакт**

Лица за контакт: Оливера Јашовић

Е - mail адреса: [olja.jasovic@sobatocina.org.rs](mailto:olja.jasovic@sobatocina.org.rs); [opstinabatocina@gmail.com](mailto:opstinabatocina@gmail.com)

Факс: 034/6842-314

***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

1. **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке интерног броја 6/2018, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.6/18 су: **Радови на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина,** ОРН: 45233120 – Радови на изградњи путева.

1. **Партије**

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ***

***КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**Предмет јавне набавке је набавка радова на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина, за наручиоца општина Баточина, Општинска управа, ОРН: 45233120 – Радови на изградњи путева.**

Средства за реализацију отвореног поступка јавне набавке интерног броја 6/2018, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.6/18, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Баточина за 2018.годину („Службени гласник општине Баточина“, број 33/17, 4/18 и 15/18), на разделу 4, глава 4.01, функција 451, програм 07 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкура, ПА 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, позиција 071, економска класификација 511 - Инвестиционо одржавање зграде

* **Надзор над радовима**

Надзор над радовима на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом, треба да утврди да ли су радови изведени у складу са решењима Одељења за обједињену процедуру јединице локалне самоуправе, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. *бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)*, и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, у погледу рока за извођење радова, што ће се констатовати Записником о примопредаји радова.

* **Период извршења**

Предметне радове извођач радова треба да изведе у предвиђеном року који не може бити дужи од 25 календарских дана, нити краћи од 15 календарских дана. Рок ће се рачунати од дана увођења извођача у посао

* Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца opstinabatocina@gmail.com, које морају бити примљене од стране Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Небојша Милосављевић, телефон: 064/2533367.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље VIII, образац 10 Конкурсне документације).

* **Понуђач је дужан,** приликом достављања своје понуде, да достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
* **Битни захтеви** који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извршења уговора.
* **Место извођења радова**

Предвиђене радове, извођач радова треба да изведе на кп.бр. 506, 467, 232 и 233/1 KO Жировница (пут до цркве); кп.бр. 4605 и 3878 KO Брзан (пут према малом гробљу у Брзану-Солило); кп.бр. 3546/1 КО Бадњевац (пут од Микана Крстића до Звонка Сретеновића), кп.бр. 581 и 586 КО Баточина село (пут до гробља у Горњој мали) и кп.бр. 1588, 1590 и 1591/2 KO Баточина варошица (ул.Лепеничка).

***IV – СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТЕВА И УЛИЦА** | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС РАДОВА** | | | | | **ЈЕД.МЕРЕ** | | **КОЛИЧИНА** | | **ЈЕД. ЦЕНА** | | | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А** | |
| **А) ПУТ ДО ЦРКВЕ У ЖИРОВНИЦИ, ТРАСА1 км 0+000,00-0+078,00, б=2,50м,**  **ТРАСА 2 0+000,00-0+361,69, б=2,50м (УКУПНО: 439,69м)** | | | | | | | | | | | | | |
| **I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обележавање трасе пре почетка грађења, наношење трасе осигурање темена , исколчавање, израда профила и изведеног стања и сл. | | | | | м | | 440.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Скидање слоја хумуса, старог макадама, танпона и сл. у дебљини до 15 цм на профилу пута, машинским путем, са утоваром и одвозом на депонију, или гурањем у насип. Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.1. Скидање хумуса у тачкама 2.1.1.-2.1.4. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. Уколико се јави потреба за плаћањем трајног депоновања материјала исто сноси Извођач. Обрачун је по м2. дата дебљина од 20 цм је у самониклом стању. | | | | | м2 | | 100.00 | |  | | |  | |
| 2.Широки ископ у материјалу 3. и 4. категорије са гурањем до места насипа, са комплетном уградњом слој по слој у насипу ради профилисања пута што подразумева комплетан рад на квалитетној и коначној изради насипа. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла и делимично насутог тла. | | | | | м3 | | 150.00 | |  | | |  | |
| 3.Ископ за проширење у материјалу 3. и 4. категорије са утоваром и транспортом до 10км, ради профилисања пута што подразумева обарање брегова на траси ископ на делу банкина и продубљивање и ископ на делу на ком је доњи строј лошег квалитета а по налогу надзорног органа као и ручно обарање земље на додиру ископа и објеката... Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.2. Широки откопи и превози у тачкама 2.2.1.-2.2.7. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла. У ову позицију улази и ископ и обликовање канала поред пута у складу са попречним профилима. | | | | | м3 | | 120.00 | |  | | |  | |
| 4.Обрада и набијање подтла, вибро ваљцима до постизања потребне збијености уз евентуално квашење, на делу објеката исто радити без вибрација посебно на делу мостова где се користе мали ваљци . | | | | | м2 | | 540.00 | |  | | |  | |
| 5.Планирање косина усека и насипа, машинским путем, са хумузирањем косина хумусом у слоју од 20 цм, , разастирање и планирање хумуса,машински са ручном поправком, као и машинско планирање косина са ручном поправком.Обрачун по м2. | | | | | м2 | | 450.00 | |  | | |  | |
| 6.Планирање и ваљање постељице -планума доњег строја пута грејдерима, сабијање ваљковима уз евентуално квашење, у складу са правилима струке. Обрачун по м2. | | | | | м2 | | 250.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**: | | | | | | | | | | | |  | |
| **III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда хабајућег невезаног слоја од глоданог(фрезованог) асфалта који се налази на депонији Инвеститора удаљеној до 10 км, позиција обухвата утовар, превоз, машинско разастирање, профилисање и равнање грејдерима и ручно по потреби, ваљање, по завршеном ваљању нанети слој емулзије преко целокупне површине затим посути слој камене прашине 0-2 мм, преко целе површине и извршити ваљање до потпуног сједињавања. Слој дебљине 15 цм у уваљаном стању. | | | | | м2 | | 1,130.00 | |  | | |  | |
| 2.Израда банкина (ивичне траке ) од дробљеног камена 0-30 мм , ширине 50 цм , и дебљине 6 цм у уваљаном стању .  Обрачун по метру дужном готове банкине. | | | | | м2 | | 800.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-31,5 мм , за израду подлоге дебљине просечно око 10 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уграђеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | 40.00 | |  | | |  | |
| 2.Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-63мм , за израду подлоге дебљине просечно око 10 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уградјеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре. Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | 215.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ**: | | | | | | | | | | | |  | |
| **V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Ископ и обликовање трапезастих јаркова, на траси пута, стандардних димензија, машинским путем са дотеривањем ручним алатима. Обрачун по м очишћеног канала, канали димензија по пројекту. | | | | | м | | 300.00 | |  | | |  | |
| 2.Израда пропуста од АБ цеви пречника 400 мм, дубине укопа 1,20 метара, система са полагањем песка око и испод цеви и изради излазне и улазне главе пропуста од АБ МБ20. | | | | | м | | 6.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **VI ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда пројекта изведеног објекта | | | | | паушал | | | |  | | |  | |
| **УКУПНО VI ОСТАЛИ РАДОВИ :** | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за А (I+II+III+IV+V+VI ):** | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | | | | |
| **Б) ПУТ ПРЕМА МАЛОМ ГРОБЉУ У БРЗАНУ-СОЛИЛО, 0+000,00-0+667,42, б=3,00м** | | | | | | | | | | | | | |
| **I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Обележавање трасе пре почетка грађења, наношење трасе осигурање темена , исколчавање, израда профила и изведеног стања и сл. | | | | | м | | 668.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Скидање слоја хумуса, старог макадама, танпона и сл. у дебљини 15-20 цм на профилу пута, машинским путем, са утоваром и одвозом на депонију, или гурањем у насип. Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.1. Скидање хумуса у тачкама 2.1.1.-2.1.4. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. Уколико се јави потреба за плаћањем трајног депоновања материјала исто сноси Извођач. Обрачун је по м2, дата дебљина од 20 цм је у самониклом стању. | | | | | м2 | | 3,914.00 | |  | | |  | |
| 2.Широки ископ у материјалу 3. и 4. категорије са гурањем до места насипа, са комплетном уградњом слој по слој у насипу ради профилисања пута што подразумева комплетан рад на квалитетној и коначној изради насипа. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла и делимично насутог тла. | | | | | м3 | | 60.00 | |  | | |  | |
| 3.Ископ за проширење у материјалу 3. и 4. категорије са утоваром и транспортом до 10км, ради профилисања пута што подразумева обарање брегова на траси ископ на делу тротоара и продубљивање и ископ на делу на ком је доњи строј лошег квалитета а по налогу надзорног органа као и ручно обарање земље на додиру ископа и објеката... Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.2. Широки откопи и превози у тачкама 2.2.1.-2.2.7. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла. У ову позицију улази и ископ и обликовање канала поред пута у складу са попречним профилима. | | | | | м3 | | 390.00 | |  | | |  | |
| 4.Обрада и набијање подтла, вибро ваљцима до постизања потребне збијености , на делу објеката исто радити без вибрација посебно на делу мостова где се користе мали ваљци . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.3. Обрада подтлау тачкама 2.3.1.-2.3.4. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м2 | | 437.00 | |  | | |  | |
| 5.Планирање косина усека и насипа, машинским путем, са хумузирањем косина хумусом у слоју од 20 цм, са затравњивањем, разастирање и планирање хумуса,машински са ручном поправком, и затравњивање са набавком семена и квашењем, као и машинско планирање косина са ручном поправком,цена обухвата. Обрачун по м2. | | | | | м2 | | 1,956.00 | |  | | |  | |
| 6.Планирање и ваљање постељице пута у складу са правилима струке. Обрачун по м2. | | | | | м2 | | 2,877.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда хабајућег невезаног слоја од глоданог(фрезованог) асфалта који се налази на депонији Инвеститора удаљеној до 10 км, позиција обухвата утовар, превоз, машинско разастирање, профилисање и равнање грејдерима и ручно по потреби, ваљање, по завршеном ваљању нанети слој емулзије преко целокупне површине затим посути слој камене прашине 0-2 мм, преко целе површине и извршити ваљање до потпуног сједињавања. Слој дебљине 15 цм у уваљаном стању. | | | | | м2 | | 2,050.00 | |  | | |  | |
| 2.Израда банкина (ивичне траке ) од дробљеног камена 0-30 мм , ширине 50 цм , и дебљине 6 цм у уваљаном стању .  Обрачун по метру дужном готове банкине. | | | | | м2 | | 1,350.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-63мм , за израду подлоге дебљине просечно око 10 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уграђеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | 792.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Ископ и обликовање трапезастих јаркова, на траси пута, стандардних димензија, машинским путем са дотеривањем ручним алатима . Обрачун по м очишћеног канала,канали димензија по пројекту. | | | | | м | | 670.00 | |  | | |  | |
| 2.Израда пропуста од АБ цеви пречника 400 мм, дубине укопа 1,20 метара, система са полагањем песка око и испод цеви и изради излазне и улазне главе пропуста од АБ МБ20. | | | | | м | | 12.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА**: | | | | | | | | | | | |  | |
| **VI ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда пројекта изведеног објекта | | | | | паушал | | | |  | | |  | |
| **УКУПНО VI ОСТАЛИ РАДОВИ**: | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за Б (I+II+III+IV+V+VI):** | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | | | | |
| **В) ПУТ У БАДЊЕВЦУ, ОД МИКАНА КРСТИЋА ДО ЗВОНКА СРЕТЕНОВИЋА,**  **км 0+000,00-0+308,51, б=3,00м** | | | | | | | | | | | | | |
| **I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Обележавање трасе пре почетка грађења, наношење трасе осигурање темена , исколчавање, израда профила и изведеног стања и сл. | | | | | м | | 309.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Широки ископ у материјалу 3. и 4. категорије са гурањем до места насипа, са комплетном уградњом слој по слој у насипу ради профилисања пута што подразумева комплетан рад на квалитетној и коначној изради насипа. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла и делимично насутог тла. | | | | | м3 | | 133.00 | |  | | |  | |
| 2.Ископ за проширење у материјалу 3. и 4. категорије са утоваром и транспортом до 10км, ради профилисања пута што подразумева обарање брегова на траси ископ на делу тротоара и продубљивање и ископ на делу на ком је доњи строј лошег квалитета а по налогу надзорног органа као и ручно обарање земље на додиру ископа и објеката... Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.2. Широки откопи и превози у тачкама 2.2.1.-2.2.7. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла. У ову позицију улази и ископ и обликовање канала поред пута у складу са попречним профилима. | | | | | м3 | | 35.00 | |  | | |  | |
| 3.Обрада и набијање подтла, вибро ваљцима до постизања потребне збијености уз евентуално квашење, на делу објеката исто радити без вибрација посебно на делу мостова где се користе мали ваљци . | | | | | м2 | | 1,104.00 | |  | | |  | |
| 4.Планирање косина усека и насипа, машинским путем, са хумузирањем косина хумусом у слоју од 20 цм, разастирање и планирање хумуса,машински са ручном поправком, као и машинско планирање косина са ручном поправком. Обрачун по м2. | | | | | м2 | | 860.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда хабајућег невезаног слоја од глоданог(фрезованог) асфалта који се налази на депонији Инвеститора удаљеној до 10 км, позиција обухвата утовар, превоз, машинско разастирање, профилисање и равнање грејдерима и ручно по потреби, ваљање, по завршеном ваљању нанети слој емулзије преко целокупне површине затим посути слој камене прашине 0-2 мм, преко целе површине и извршити ваљање до потпуног сједињавања. Слој дебљине 15 цм у уваљаном стању. | | | | | м2 | | 1,200.00 | |  | | |  | |
| 2.Израда банкина (ивичне траке ) од дробљеног камена 0-30 мм , ширине 50 цм , и дебљине 6 цм у уваљаном стању .  Обрачун по метру дужном готове банкине | | | | | м2 | | 760.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-31,5 мм , за израду подлоге дебљине просечно око 10 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уградјеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | 58.00 | |  | | |  | |
| 2.Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-63мм , за израду подлоге дебљине просечно око 10 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уградјеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | 166.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда пропуста од АБ цеви пречника 400 мм, дубине укопа 1,20 метара, система са полагањем песка око и испод цеви и изради излазне и улазне главе пропуста од АБ МБ20. | | | | | м | | 6.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **VI ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда пројекта изведеног објекта | | | | | паушал | | | |  | | |  | |
| **УКУПНО VI ОСТАЛИ РАДОВИ**: | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за В (I+II+III+IV+V+ VI):** | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | | | | |
| **Г) ПУТ ДО ГРОБЉА У ГОРЊОЈ МАЛИ У БАТОЧИНИ, ТРАСА1 км 0+000,00-0+223,41, б=4,00м, ТРАСА 2 0+000,00-0+188,46, б=2,80м (УКУПНО: 411,87м)** | | | | | | | | | | | | | |
| **I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обележавање трасе пре почетка грађења, наношење трасе осигурање темена , исколчавање, израда профила и изведеног стања и сл. | | | | | м | | 412.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Скидање слоја хумуса, старог макадама, танпона и сл. у дебљини до 15 цм на профилу пута, машинским путем, са утоваром и одвозом на депонију, или гурањем у насип. Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.1. Скидање хумуса у тачкама 2.1.1.-2.1.4. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. Уколико се јави потреба за плаћањем трајног депоновања материјала исто сноси Извођач. Обрачун је по м2 дата дебљина од 20 цм је у самониклом стању. | | | | | м2 | | 200.00 | |  | | |  | |
| 2.Широки ископ у материјалу 3. и 4. категорије са гурањем до места насипа, са комплетном уградњом слој по слој у насипу ради профилисања пута што подразумева комплетан рад на квалитетној и коначној изради насипа. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла и делимично насутог тла. | | | | | м3 | | 16.00 | |  | | |  | |
| 3.Ископ за проширење у материјалу 3. и 4. категорије са утоваром и транспортом до 10км, ради профилисања пута што подразумева обарање брегова на траси ископ на делу тротоара и продубљивање и ископ на делу на ком је доњи строј лошег квалитета а по налогу надзорног органа као и ручно обарање земље на додиру ископа и објеката... Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.2. Широки откопи и превози у тачкама 2.2.1.-2.2.7. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла. У ову позицију улази и ископ и обликовање канала поред пута у складу са попречним профилима. | | | | | м3 | | 395.00 | |  | | |  | |
| 4.Обрада и набијање подтла, вибро ваљцима до постизања потребне збијености уз евентуално квашење, на делу објеката исто радити без вибрација посебно на делу мостова где се користе мали ваљци . | | | | | м2 | | 165.00 | |  | | |  | |
| 5.Планирање косина усека и насипа, машинским путем, са хумузирањем косина хумусом у слоју од 20 цм, разастирање и планирање хумуса,машински са ручном поправком, као и машинско планирање косина са ручном поправком.Обрачун по м2. | | | | | м2 | | 400.00 | |  | | |  | |
| 6.Планирање и ваљање постељице -планума доњег строја пута грејдерима, сабијање ваљковима уз евентуално квашење, у складу са правилима струке. Обрачун по м2. | | | | | м2 | | 2,063.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Израда хабајућег невезаног слоја од глоданог(фрезованог) асфалта који се налази на депонији Инвеститора удаљеној до 10 км, позиција обухвата утовар, превоз, машинско разастирање, профилисање и равнање грејдерима и ручно по потреби, ваљање, по завршеном ваљању нанети слој емулзије преко целокупне површине затим посути слој камене прашине 0-2 мм, преко целе површине и извршити ваљање до потпуног сједињавања. Слој дебљине 15 цм у уваљаном стању. | | | | | м2 | | 1,480.00 | |  | | |  | |
| 2. Израда банкина (ивичне траке ) од дробљеног камена 0-30 мм , ширине 50 цм , и дебљине 6 цм у уваљаном стању .  Обрачун по метру дужном готове банкине. | | | | | м2 | | 800.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-31,5 мм , за израду подлоге дебљине просечно око 5 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уградјеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за изводјење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | 75.00 | |  | | |  | |
| 2. Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-63мм , за израду подлоге дебљине просечно око 20 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уграђеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | 315.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Израда пропуста од АБ цеви пречника 400 мм, дубине укопа 1,20 метара, система са полагањем песка око и испод цеви и изради излазне и улазне главе пропуста од АБ МБ20. | | | | | м | | 6.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **VΙ ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда пројекта изведеног објекта | | | | | паушал | | | |  | | |  | |
| **УКУПНО V ОСТАЛИ РАДОВИ :** | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за Г (I+II+III+IV+V+VI ):** | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Д) ЛЕПЕНИЧКА УЛИЦА У БАТОЧИНИ, км 0+000,00-0+380,00, б=3,00м** | | | | | | | | | | | | | |
| **I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обележавање трасе пре почетка грађења, наношење трасе осигурање темена , исколчавање, израда профила и изведеног стања и сл. | | | | | м | | 380.00 | |  | | |  | |
| 2.Машинско профилисање коловоза глодалицом за асфалт - фрезовање постојећег асфалтног застора у пуној дебљини цца 5 цм, са распоређивањем фрезоване масе на деоницама улице на којима је потребан насип у складу са пројектом, што подразумева фрезовање и хоризонтално гурање масе грејдерима по профилу улице са нивелисањем. Цена обухвата рад глодалице, аутоцистерну за воду,компресора на скидању асфалта, рад радника на обезбедјењу и сл.Обрачун по м2, површине улице. | | | | | м2 | | 1,050.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Скидање слоја хумуса, старог макадама, танпона и сл. у дебљини 15-20 цм на профилу пута, машинским путем, са утоваром и одвозом на депонију, или гурањем у насип. Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.1. Скидање хумуса у тачкама 2.1.1.-2.1.4. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. Уколико се јави потреба за плаћањем трајног депоновања материјала исто сноси Извођач. Обрачун је по м2. дата дебљина од 20 цм је у самониклом стању. | | | | | м2 | | 150.00 | |  | | |  | |
| 2.Широки ископ у материјалу 3. и 4. категорије са гурањем до места насипа, са комплетном уградњом слој по слој у насипу ради профилисања пута што подразумева комплетан рад на квалитетној и коначној изради насипа. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла и делимично насутог тла. | | | | | м3 | | 130.00 | |  | | |  | |
| 3.Ископ за проширење у материјалу 3. и 4. категорије са утоваром и транспортом до 10км, ради профилисања пута што подразумева обарање брегова на траси ископ на делу тротоара и продубљивање и ископ на делу на ком је доњи строј лошег квалитета а по налогу надзорног органа као и ручно обарање земље на додиру ископа и објеката... Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.2. Широки откопи и превози у тачкама 2.2.1.-2.2.7. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла. У ову позицију улази и ископ и обликовање канала поред пута у складу са попречним профилима. | | | | | м3 | | 15.00 | |  | | |  | |
| 4.Обрада и набијање подтла, вибро ваљцима до постизања потребне збијености , на делу објеката исто радити без вибрација посебно на делу мостова где се користе мали ваљци . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.3. Обрада подтлау тачкама 2.3.1.-2.3.4. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м2 | | 726.00 | |  | | |  | |
| 5.Планирање косина усека и насипа, машинским путем, са хумузирањем косина хумусом у слоју од 20 цм, са затравњивањем, разастирање и планирање хумуса,машински са ручном поправком, и затравњивање са набавком семена и квашењем, као и машинско планирање косина са ручном поправком.цена обухвата . Обрачун по м2. | | | | | м2 | | 600.00 | |  | | |  | |
| 6.Планирање и ваљање постељице пута у складу са правилима струке. Обрачун по м2. | | | | | м2 | | 1,400.00 | |  | | |  | |
| 7. Рад компресора на пиковању шахти разбијању разних степеништа, бетонираних улаза прилаза и сл. | | | | | час | | 1.00 | |  | | |  | |
| 8. Набавка довоз и постављање дашчаних прелаза и прилаза објектима у току извођења радова са израдом прирушне ограде на прелазима . Прелази преко отворених ископа душине до 3 м , чирине до 1.00 метар . | | | | | ком | | 3.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Израда хабајућег невезаног слоја од глоданог(фрезованог) асфалта који се налази на депонији Инвеститора удаљеној до 10 км, позиција обухвата утовар, превоз, машинско разастирање, профилисање и равнање грејдерима и ручно по потреби, ваљање, по завршеном ваљању нанети слој емулзије преко целокупне површине затим посути слој камене прашине 0-2 мм, преко целе површине и извршити ваљање до потпуног сједињавања. Слој дебљине 15 цм у уваљаном стању. | | | | | м2 | | 1,190.00 | |  | | |  | |
| 2. Израда банкина (ивичне траке ) од дробљеног камена 0-30 мм , ширине 50 цм , и дебљине 6 цм у уваљаном стању .  Обрачун по метру дужном готове банкине | | | | | м2 | | 760.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-31,5 мм , за израду подлоге дебљине просечно око 10 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уградјеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за изводјење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | 195.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ископ и обликовање трапезастих јаркова, на траси пута, стандардних димензија, машинским путем са дотеривањем ручним алатима . Обрачун по м очишћеног канала. канали димензија по пројекту. | | | | м | | | 380.00 | | |  | |  | |
| 2. Израда пропуста од АБ цеви пречника 400 мм, дубине укопа 1,20 метара, система са полагањем песка око и испод цеви и изради излазне и улазне главе пропуста од АБ МБ20. | | | | м | | | 10.00 | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **VI ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда пројекта изведеног објекта | | | | | паушал | | | |  | | |  | |
| **УКУПНО V ОСТАЛИ РАДОВИ :** | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за Д (I+II+III+IV+V+VI ):** | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | |
| А) ПУТ ДО ЦРКВЕ У ЖИРОВНИЦИ | | | | | | | | |  | | | | |
| Б) ПУТ ПРЕМА МАЛОМ ГРОБЉУ У БРЗАНУ-СОЛИЛО | | | | | | | | |  | | | | |
| В) ПУТ У БАДЊЕВЦУ, ОД МИКАНА КРСТИЋА ДО ЗВОНКА СРЕТЕНОВИЋА | | | | | | | | |  | | | | |
| Г) ПУТ ДО ГРОБЉА У ГОРЊОЈ МАЛИ У БАТОЧИНИ | | | | | | | | |  | | | | |
| Д) ЛЕПЕНИЧКА УЛИЦА У БАТОЧИНИ | | | | | | | | |  | | | | |
| **Укупно ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ без ПДВ-а:** | | | | | | | | |  | | | | |
| **ПДВ:** | | | | | | | | |  | | | | |
| **Укупно ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ са ПДВ-ом:** | | | | | | | | |  | | | | |

Потпис овлашћеног лица

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НАПОМЕНА: Одговрно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке.**

***V – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

Пре давања понуде понуђач може извршити увид у пројектно-техничку документацију. Посету можете заказати путем електронске поште на [olja.jasovic@sobatocina.org.rs](mailto:olja.jasovic@sobatocina.org.rs) и [opstinabatocina@gmail.com](mailto:opstinabatocina@gmail.com) или факсом на бр: 034/6842-314 , лице за контакт: Оливера Јашовић.

***VI УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);* | **Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  **Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* | **Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И** **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Предузетници**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН).* | Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу **VIII образац 5**). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | * Изјава понуђача о техничком капацитету ***(Образац изјаве, дат је у поглављу VIII-7),*** * за средства набављена до 31.12.2017. године - пописна листа **или** аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером битиозначена тражена техничка опрема; * за средства набављена од 1.1.2018. године рачун и отпремница; * техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу**.** * За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. **На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању**. * За радне машине које подлежу регистрацији доставити фотокопију саобраћајне дозволе и очитану саобраћајну дозволу, важећу на дан отварања понуда. **На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању**. * За радне машине које не подлежу регистрацији, доставити стручни налаз о исправности машине од стране овлашћене институције. **На налазу** **уписати везу са доказом о располагању** |
|  | * Грејдер – 2 ком * Булдозер – 1 ком * Комбинована машина – 2 ком * Тандем вибрациони ваљак за асфалт мин 8 тона - 2 ком * Тандем вибрациони ваљак за асфалт мин 1,5 тона -1 ком * Ваљак на пнеуматицима– 1 ком * Глодалица за асфалт - 1 ком * Ровокопач - 1 ком * Камион кипер (носивости минимум 15 тона) - 5 ком * Финишер за асфалт– 2 ком * Финишер за банкине – 1 ком * Цистерна за воду капацитета преко 5000l – 1ком * Геодетска опрема (тотална станица и дигитани нивелир) – по 1 ком |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | 1. Изјава понуђача о кадровском капацитету ***(Образац изјаве, дат је у поглављу VIII-6),***  2. За 3 (три) дипломирана грађевинска инжењера:  - Фотокопија Обрасца М3А, МА или М1/М2 или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област)  - фотокопија тражених лиценци бр.410 или 412 или 415 или 418, са потврдом ИКС о важењу истих. Потврда ИКС-а мора да покрива период извођења радова,  3. За преосталих 35 (тридесетпет) запослених радника,  - Фотокопије Обрасца М3А, МА или М1/М2 или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област) |
|  | * Најмање 35 (тридесетпет) запослених радника (руковаоци грађевинским машинама, возачи камиона и НКВ радници), и најмање 3 (три) дипломираних грађевинских инжењера са лиценцом бр.410 или 412 или 415 или 418 |
| 3. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | - Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре**,** који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2017. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2017. годину  - Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије. |
|  | * Да је у претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио приход у минималном износу од 20.000.000 динара,   као и да није био у блокади дуже од 7 дана за протеклих 6 месеци. |
| 4. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | * Да је у претходних 5 обрачунских година (2013, 2014, 2015, 2016 и 2017) извео радове на изградњи аутопутева, улица, друмова и других путева и површинске радове на улицама, путевима и аутопутевима (асвалтирање и др.) у укупној дужини од најмање 5 км. | * Попуњен Образац VIII-8: Списак изведених радова * Потврде наручиоца о изведеним радовима - референце (Образац VIII-9) са фотокопијама уговора и окончаних ситуација (рачуна) о изведеним радовима |
| 5. | КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА |  |
|  | * Ангажовање акредитоване лабораторије за текућу контролу асфалта и геомеханике * Да поседује стандард за систем управљања квалитетом ИСО 9001 * Да поседује стандард за управљање заштитом животне средине ИСО 14001 * Да поседује стандард за здравље и безбедност на раду OHSAS 18001 | * Уговор о ангажовању акредитоване лабораторије за текућу контролу асфалта и геомеханике. * Сертификат ИСО 9001 * Сертификат ИСО 14001 * Сертификат OHSAS 18001 |

* 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
  2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И** **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** - **Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Технички капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Докази:**

- Изјава понуђача о техничком капацитету ***(Образац изјаве, дат је у поглављу VIII-7),***

* за средства набављена до 31.12.2017. године - пописна листа **или** аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером битиозначена тражена техничка опрема;
* за средства набављена од 1.1.2018. године рачун и отпремница;
* техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу**.**
* За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. **На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању.**
* За радне машине које подлежу регистрацији доставити фотокопију саобраћајне дозволе и очитану саобраћајну дозволу, важећу на дан отварања понуда. **На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању.**
* За радне машине које не подлежу регистрацији, доставити стручни налаз о исправности машине од стране овлашћене институције. **На налазу** **уписати везу са доказом о располагању.**

1. Кадровски капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Докази:**

1. Изјава понуђача о кадровском капацитету ***(Образац изјаве, дат је у поглављу VIII-6),***

2. За 3 (три) дипломирана грађевинска инжењера:

- Фотокопија Обрасца М3А, МА или М1/М2 или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област) фотокопија тражених лиценци бр.410 или 412 или 415 или 418, са потврдом ИКС о важењу истих. Потврда ИКС-а мора да покрива период извођења радова,

3. За преосталих 35 (тридесетпет) запослених радника,

- Фотокопије Обрасца М3А, МА или М1/М2 или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област)

1. Финансијски капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Докази:**

- Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре**,** који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2017. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2017. годину;

- Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије.

1. Пословни капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Докази:**

* Попуњен Образац VIII-8: Списак изведених радова
* Потврде наручиоца о изведеним радовима - референце (Образац VIII-9) са фотокопијама уговора и окончаних ситуација (рачуна) о изведеним радовима

***Напомена***: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из конкурсне документације и то:

- назив и адреса Наручиоца

- назив и седиште понуђача

- облик наступања за радове за које се издаје Потврда

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року

- врста радова

- дужина изведених радова

- уговорена вредност

- број и датум уговора

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити

- контакт особа наручиоца и телефон

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца

1. Контрола квалитета, услов под редним бројем 5, наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ**:

* Уговор о ангажовању акредитоване лабораторије за текућу контролу асфалта и геомеханике.
* Сертификат ИСО 9001
* Сертификат ИСО 14001
* Сертификат OHSAS 18001

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4),

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

***VII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

**1) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“.**

**2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исту најнижу понуђену цену, исти рок извођења радова и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

***VIII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 5);
6. Образац изјаве о кадровском капацитету (Образац 6);
7. Образац изјаве о техничком капацитету (Образац 7);
8. Списак изведених радова (Образац 8);
9. Потврде наручиоца о изведеним радовима – референце (Образац 9);
10. Изјава о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију

***(ОБРАЗАЦ 1)***

***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку радова на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина- интерни број ЈНВВ 6/2018, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.6/18

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (е-маил):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:** **радови на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина, интерног броја ЈНВВ 6/2018, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.6/18**

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | **45 дана** |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова (не дужи од 25 календарских дана и не краћи од 15 календарских дана) |  |
| Гарантни период (не краћи од 2 године) |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

***(ОБРАЗАЦ 2)***

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПИС РАДОВА**  **(1)** | | | | | **ЈЕД.МЕРЕ**  **(2)** | | | **КОЛИ**  **ЧИНА**  **(3)** | | **ЈЕД. ЦЕНА**  **(4)** | | | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А (5)** | |
| **А) ПУТ ДО ЦРКВЕ У ЖИРОВНИЦИ, ТРАСА1 км 0+000,00-0+078,00, б=2,50м,**  **ТРАСА 2 0+000,00-0+361,69, б=2,50м (УКУПНО: 439,69м)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обележавање трасе пре почетка грађења, наношење трасе осигурање темена , исколчавање, израда профила и изведеног стања и сл. | | | | | м | | | 440.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Скидање слоја хумуса, старог макадама, танпона и сл. у дебљини до 15 цм на профилу пута, машинским путем, са утоваром и одвозом на депонију, или гурањем у насип. Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.1. Скидање хумуса у тачкама 2.1.1.-2.1.4. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. Уколико се јави потреба за плаћањем трајног депоновања материјала исто сноси Извођач. Обрачун је по м2. дата дебљина од 20 цм је у самониклом стању. | | | | | м2 | | | 100.00 | |  | | |  | |
| 2.Широки ископ у материјалу 3. и 4. категорије са гурањем до места насипа, са комплетном уградњом слој по слој у насипу ради профилисања пута што подразумева комплетан рад на квалитетној и коначној изради насипа. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла и делимично насутог тла. | | | | | м3 | | | 150.00 | |  | | |  | |
| 3.Ископ за проширење у материјалу 3. и 4. категорије са утоваром и транспортом до 10км, ради профилисања пута што подразумева обарање брегова на траси ископ на делу банкина и продубљивање и ископ на делу на ком је доњи строј лошег квалитета а по налогу надзорног органа као и ручно обарање земље на додиру ископа и објеката... Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.2. Широки откопи и превози у тачкама 2.2.1.-2.2.7. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла. У ову позицију улази и ископ и обликовање канала поред пута у складу са попречним профилима. | | | | | м3 | | | 120.00 | |  | | |  | |
| 4.Обрада и набијање подтла, вибро ваљцима до постизања потребне збијености уз евентуално квашење, на делу објеката исто радити без вибрација посебно на делу мостова где се користе мали ваљци . | | | | | м2 | | | 540.00 | |  | | |  | |
| 5.Планирање косина усека и насипа, машинским путем, са хумузирањем косина хумусом у слоју од 20 цм, , разастирање и планирање хумуса,машински са ручном поправком, као и машинско планирање косина са ручном поправком.Обрачун по м2. | | | | | м2 | | | 450.00 | |  | | |  | |
| 6.Планирање и ваљање постељице -планума доњег строја пута грејдерима, сабијање ваљковима уз евентуално квашење, у складу са правилима струке. Обрачун по м2. | | | | | м2 | | | 250.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**: | | | | | | | | | | | | |  | |
| **III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда хабајућег невезаног слоја од глоданог(фрезованог) асфалта који се налази на депонији Инвеститора удаљеној до 10 км, позиција обухвата утовар, превоз, машинско разастирање, профилисање и равнање грејдерима и ручно по потреби, ваљање, по завршеном ваљању нанети слој емулзије преко целокупне површине затим посути слој камене прашине 0-2 мм, преко целе површине и извршити ваљање до потпуног сједињавања. Слој дебљине 15 цм у уваљаном стању. | | | | | м2 | | | 1,130.00 | |  | | |  | |
| 2.Израда банкина (ивичне траке ) од дробљеног камена 0-30 мм , ширине 50 цм , и дебљине 6 цм у уваљаном стању .  Обрачун по метру дужном готове банкине. | | | | | м2 | | | 800.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-31,5 мм , за израду подлоге дебљине просечно око 10 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уграђеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | | 40.00 | |  | | |  | |
| 2.Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-63мм , за израду подлоге дебљине просечно око 10 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уградјеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре. Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | | 215.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ**: | | | | | | | | | | | | |  | |
| **V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Ископ и обликовање трапезастих јаркова, на траси пута, стандардних димензија, машинским путем са дотеривањем ручним алатима. Обрачун по м очишћеног канала, канали димензија по пројекту. | | | | | м | | | 300.00 | |  | | |  | |
| 2.Израда пропуста од АБ цеви пречника 400 мм, дубине укопа 1,20 метара, система са полагањем песка око и испод цеви и изради излазне и улазне главе пропуста од АБ МБ20. | | | | | м | | | 6.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **VI ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда пројекта изведеног објекта | | | | | паушал | | | | |  | | |  | |
| **УКУПНО VI ОСТАЛИ РАДОВИ :** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за А (I+II+III+IV+V+VI ):** | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Б) ПУТ ПРЕМА МАЛОМ ГРОБЉУ У БРЗАНУ-СОЛИЛО, 0+000,00-0+667,42, б=3,00м** | | | | | | | | | | | | | | |
| **I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Обележавање трасе пре почетка грађења, наношење трасе осигурање темена , исколчавање, израда профила и изведеног стања и сл. | | | | | м | | | 668.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Скидање слоја хумуса, старог макадама, танпона и сл. у дебљини 15-20 цм на профилу пута, машинским путем, са утоваром и одвозом на депонију, или гурањем у насип. Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.1. Скидање хумуса у тачкама 2.1.1.-2.1.4. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. Уколико се јави потреба за плаћањем трајног депоновања материјала исто сноси Извођач. Обрачун је по м2, дата дебљина од 20 цм је у самониклом стању. | | | | | м2 | | | 3,914.00 | |  | | |  | |
| 2.Широки ископ у материјалу 3. и 4. категорије са гурањем до места насипа, са комплетном уградњом слој по слој у насипу ради профилисања пута што подразумева комплетан рад на квалитетној и коначној изради насипа. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла и делимично насутог тла. | | | | | м3 | | | 60.00 | |  | | |  | |
| 3.Ископ за проширење у материјалу 3. и 4. категорије са утоваром и транспортом до 10км, ради профилисања пута што подразумева обарање брегова на траси ископ на делу тротоара и продубљивање и ископ на делу на ком је доњи строј лошег квалитета а по налогу надзорног органа као и ручно обарање земље на додиру ископа и објеката... Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.2. Широки откопи и превози у тачкама 2.2.1.-2.2.7. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла. У ову позицију улази и ископ и обликовање канала поред пута у складу са попречним профилима. | | | | | м3 | | | 390.00 | |  | | |  | |
| 4.Обрада и набијање подтла, вибро ваљцима до постизања потребне збијености , на делу објеката исто радити без вибрација посебно на делу мостова где се користе мали ваљци . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.3. Обрада подтлау тачкама 2.3.1.-2.3.4. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м2 | | | 437.00 | |  | | |  | |
| 5.Планирање косина усека и насипа, машинским путем, са хумузирањем косина хумусом у слоју од 20 цм, са затравњивањем, разастирање и планирање хумуса,машински са ручном поправком, и затравњивање са набавком семена и квашењем, као и машинско планирање косина са ручном поправком,цена обухвата. Обрачун по м2. | | | | | м2 | | | 1,956.00 | |  | | |  | |
| 6.Планирање и ваљање постељице пута у складу са правилима струке. Обрачун по м2. | | | | | м2 | | | 2,877.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда хабајућег невезаног слоја од глоданог(фрезованог) асфалта који се налази на депонији Инвеститора удаљеној до 10 км, позиција обухвата утовар, превоз, машинско разастирање, профилисање и равнање грејдерима и ручно по потреби, ваљање, по завршеном ваљању нанети слој емулзије преко целокупне површине затим посути слој камене прашине 0-2 мм, преко целе површине и извршити ваљање до потпуног сједињавања. Слој дебљине 15 цм у уваљаном стању. | | | | | м2 | | | 2,050.00 | |  | | |  | |
| 2.Израда банкина (ивичне траке ) од дробљеног камена 0-30 мм , ширине 50 цм , и дебљине 6 цм у уваљаном стању .  Обрачун по метру дужном готове банкине. | | | | | м2 | | | 1,350.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-63мм , за израду подлоге дебљине просечно око 10 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уграђеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | | 792.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Ископ и обликовање трапезастих јаркова, на траси пута, стандардних димензија, машинским путем са дотеривањем ручним алатима . Обрачун по м очишћеног канала,канали димензија по пројекту. | | | | | м | | | 670.00 | |  | | |  | |
| 2.Израда пропуста од АБ цеви пречника 400 мм, дубине укопа 1,20 метара, система са полагањем песка око и испод цеви и изради излазне и улазне главе пропуста од АБ МБ20. | | | | | м | | | 12.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА**: | | | | | | | | | | | | |  | |
| **VI ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда пројекта изведеног објекта | | | | | паушал | | | | |  | | |  | |
| **УКУПНО VI ОСТАЛИ РАДОВИ**: | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за Б (I+II+III+IV+V+VI):** | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |
| **В) ПУТ У БАДЊЕВЦУ, ОД МИКАНА КРСТИЋА ДО ЗВОНКА СРЕТЕНОВИЋА,**  **км 0+000,00-0+308,51, б=3,00м** | | | | | | | | | | | | | | |
| **I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Обележавање трасе пре почетка грађења, наношење трасе осигурање темена , исколчавање, израда профила и изведеног стања и сл. | | | | | м | | | 309.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Широки ископ у материјалу 3. и 4. категорије са гурањем до места насипа, са комплетном уградњом слој по слој у насипу ради профилисања пута што подразумева комплетан рад на квалитетној и коначној изради насипа. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла и делимично насутог тла. | | | | | м3 | | | 133.00 | |  | | |  | |
| 2.Ископ за проширење у материјалу 3. и 4. категорије са утоваром и транспортом до 10км, ради профилисања пута што подразумева обарање брегова на траси ископ на делу тротоара и продубљивање и ископ на делу на ком је доњи строј лошег квалитета а по налогу надзорног органа као и ручно обарање земље на додиру ископа и објеката... Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.2. Широки откопи и превози у тачкама 2.2.1.-2.2.7. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла. У ову позицију улази и ископ и обликовање канала поред пута у складу са попречним профилима. | | | | | м3 | | | 35.00 | |  | | |  | |
| 3.Обрада и набијање подтла, вибро ваљцима до постизања потребне збијености уз евентуално квашење, на делу објеката исто радити без вибрација посебно на делу мостова где се користе мали ваљци . | | | | | м2 | | | 1,104.00 | |  | | |  | |
| 4.Планирање косина усека и насипа, машинским путем, са хумузирањем косина хумусом у слоју од 20 цм, разастирање и планирање хумуса,машински са ручном поправком, као и машинско планирање косина са ручном поправком. Обрачун по м2. | | | | | м2 | | | 860.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда хабајућег невезаног слоја од глоданог(фрезованог) асфалта који се налази на депонији Инвеститора удаљеној до 10 км, позиција обухвата утовар, превоз, машинско разастирање, профилисање и равнање грејдерима и ручно по потреби, ваљање, по завршеном ваљању нанети слој емулзије преко целокупне површине затим посути слој камене прашине 0-2 мм, преко целе површине и извршити ваљање до потпуног сједињавања. Слој дебљине 15 цм у уваљаном стању. | | | | | м2 | | | 1,200.00 | |  | | |  | |
| 2.Израда банкина (ивичне траке ) од дробљеног камена 0-30 мм , ширине 50 цм , и дебљине 6 цм у уваљаном стању .  Обрачун по метру дужном готове банкине | | | | | м2 | | | 760.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-31,5 мм , за израду подлоге дебљине просечно око 10 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уградјеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | | 58.00 | |  | | |  | |
| 2.Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-63мм , за израду подлоге дебљине просечно око 10 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уградјеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | | 166.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда пропуста од АБ цеви пречника 400 мм, дубине укопа 1,20 метара, система са полагањем песка око и испод цеви и изради излазне и улазне главе пропуста од АБ МБ20. | | | | | м | | | 6.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **VI ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда пројекта изведеног објекта | | | | | паушал | | | | |  | | |  | |
| **УКУПНО VI ОСТАЛИ РАДОВИ**: | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за В (I+II+III+IV+V+ VI):** | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Г) ПУТ ДО ГРОБЉА У ГОРЊОЈ МАЛИ У БАТОЧИНИ, ТРАСА1 км 0+000,00-0+223,41, б=4,00м, ТРАСА 2 0+000,00-0+188,46, б=2,80м (УКУПНО: 411,87м)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обележавање трасе пре почетка грађења, наношење трасе осигурање темена , исколчавање, израда профила и изведеног стања и сл. | | | | | м | | | 412.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Скидање слоја хумуса, старог макадама, танпона и сл. у дебљини до 15 цм на профилу пута, машинским путем, са утоваром и одвозом на депонију, или гурањем у насип. Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.1. Скидање хумуса у тачкама 2.1.1.-2.1.4. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. Уколико се јави потреба за плаћањем трајног депоновања материјала исто сноси Извођач. Обрачун је по м2 дата дебљина од 20 цм је у самониклом стању. | | | | | м2 | | | 200.00 | |  | | |  | |
| 2.Широки ископ у материјалу 3. и 4. категорије са гурањем до места насипа, са комплетном уградњом слој по слој у насипу ради профилисања пута што подразумева комплетан рад на квалитетној и коначној изради насипа. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла и делимично насутог тла. | | | | | м3 | | | 16.00 | |  | | |  | |
| 3.Ископ за проширење у материјалу 3. и 4. категорије са утоваром и транспортом до 10км, ради профилисања пута што подразумева обарање брегова на траси ископ на делу тротоара и продубљивање и ископ на делу на ком је доњи строј лошег квалитета а по налогу надзорног органа као и ручно обарање земље на додиру ископа и објеката... Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.2. Широки откопи и превози у тачкама 2.2.1.-2.2.7. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла. У ову позицију улази и ископ и обликовање канала поред пута у складу са попречним профилима. | | | | | м3 | | | 395.00 | |  | | |  | |
| 4.Обрада и набијање подтла, вибро ваљцима до постизања потребне збијености уз евентуално квашење, на делу објеката исто радити без вибрација посебно на делу мостова где се користе мали ваљци . | | | | | м2 | | | 165.00 | |  | | |  | |
| 5.Планирање косина усека и насипа, машинским путем, са хумузирањем косина хумусом у слоју од 20 цм, разастирање и планирање хумуса,машински са ручном поправком, као и машинско планирање косина са ручном поправком.Обрачун по м2. | | | | | м2 | | | 400.00 | |  | | |  | |
| 6.Планирање и ваљање постељице -планума доњег строја пута грејдерима, сабијање ваљковима уз евентуално квашење, у складу са правилима струке. Обрачун по м2. | | | | | м2 | | | 2,063.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Израда хабајућег невезаног слоја од глоданог(фрезованог) асфалта који се налази на депонији Инвеститора удаљеној до 10 км, позиција обухвата утовар, превоз, машинско разастирање, профилисање и равнање грејдерима и ручно по потреби, ваљање, по завршеном ваљању нанети слој емулзије преко целокупне површине затим посути слој камене прашине 0-2 мм, преко целе површине и извршити ваљање до потпуног сједињавања. Слој дебљине 15 цм у уваљаном стању. | | | | | м2 | | | 1,480.00 | |  | | |  | |
| 2. Израда банкина (ивичне траке ) од дробљеног камена 0-30 мм , ширине 50 цм , и дебљине 6 цм у уваљаном стању .  Обрачун по метру дужном готове банкине. | | | | | м2 | | | 800.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-31,5 мм , за израду подлоге дебљине просечно око 5 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уградјеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за изводјење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | | м3 | | 75.00 | |  | | |  | |
| 2. Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-63мм , за израду подлоге дебљине просечно око 20 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уграђеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | | м3 | | 315.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Израда пропуста од АБ цеви пречника 400 мм, дубине укопа 1,20 метара, система са полагањем песка око и испод цеви и изради излазне и улазне главе пропуста од АБ МБ20. | | | | | м | | | 6.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **VΙ ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда пројекта изведеног објекта | | | | | паушал | | | | |  | | |  | |
| **УКУПНО V ОСТАЛИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за Г (I+II+III+IV+V+VI ):** | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Д) ЛЕПЕНИЧКА УЛИЦА У БАТОЧИНИ, км 0+000,00-0+380,00, б=3,00м** | | | | | | | | | | | | | | |
| **I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обележавање трасе пре почетка грађења, наношење трасе осигурање темена , исколчавање, израда профила и изведеног стања и сл. | | | | | м | | | 380.00 | |  | | |  | |
| 2.Машинско профилисање коловоза глодалицом за асфалт - фрезовање постојећег асфалтног застора у пуној дебљини цца 5 цм, са распоређивањем фрезоване масе на деоницама улице на којима је потребан насип у складу са пројектом, што подразумева фрезовање и хоризонтално гурање масе грејдерима по профилу улице са нивелисањем. Цена обухвата рад глодалице, аутоцистерну за воду,компресора на скидању асфалта, рад радника на обезбедјењу и сл.Обрачун по м2, површине улице. | | | | | м2 | | | 1,050.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Скидање слоја хумуса, старог макадама, танпона и сл. у дебљини 15-20 цм на профилу пута, машинским путем, са утоваром и одвозом на депонију, или гурањем у насип. Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.1. Скидање хумуса у тачкама 2.1.1.-2.1.4. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. Уколико се јави потреба за плаћањем трајног депоновања материјала исто сноси Извођач. Обрачун је по м2. дата дебљина од 20 цм је у самониклом стању. | | | | | м2 | | | 150.00 | |  | | |  | |
| 2.Широки ископ у материјалу 3. и 4. категорије са гурањем до места насипа, са комплетном уградњом слој по слој у насипу ради профилисања пута што подразумева комплетан рад на квалитетној и коначној изради насипа. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла и делимично насутог тла. | | | | | м3 | | | 130.00 | |  | | |  | |
| 3.Ископ за проширење у материјалу 3. и 4. категорије са утоваром и транспортом до 10км, ради профилисања пута што подразумева обарање брегова на траси ископ на делу тротоара и продубљивање и ископ на делу на ком је доњи строј лошег квалитета а по налогу надзорног органа као и ручно обарање земље на додиру ископа и објеката... Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.2. Широки откопи и превози у тачкама 2.2.1.-2.2.7. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама.Обрачун по м3 самониклог тла. У ову позицију улази и ископ и обликовање канала поред пута у складу са попречним профилима. | | | | | м3 | | | 15.00 | |  | | |  | |
| 4.Обрада и набијање подтла, вибро ваљцима до постизања потребне збијености , на делу објеката исто радити без вибрација посебно на делу мостова где се користе мали ваљци . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за извођење објекта и то у поглављу 2. Земљани радови у глави 2.3. Обрада подтлау тачкама 2.3.1.-2.3.4. Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м2 | | | 726.00 | |  | | |  | |
| 5.Планирање косина усека и насипа, машинским путем, са хумузирањем косина хумусом у слоју од 20 цм, са затравњивањем, разастирање и планирање хумуса,машински са ручном поправком, и затравњивање са набавком семена и квашењем, као и машинско планирање косина са ручном поправком.цена обухвата . Обрачун по м2. | | | | | м2 | | | 600.00 | |  | | |  | |
| 6.Планирање и ваљање постељице пута у складу са правилима струке. Обрачун по м2. | | | | | м2 | | | 1,400.00 | |  | | |  | |
| 7. Рад компресора на пиковању шахти разбијању разних степеништа, бетонираних улаза прилаза и сл. | | | | | час | | | 1.00 | |  | | |  | |
| 8. Набавка довоз и постављање дашчаних прелаза и прилаза објектима у току извођења радова са израдом прирушне ограде на прелазима . Прелази преко отворених ископа душине до 3 м , чирине до 1.00 метар . | | | | | ком | | | 3.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Израда хабајућег невезаног слоја од глоданог(фрезованог) асфалта који се налази на депонији Инвеститора удаљеној до 10 км, позиција обухвата утовар, превоз, машинско разастирање, профилисање и равнање грејдерима и ручно по потреби, ваљање, по завршеном ваљању нанети слој емулзије преко целокупне површине затим посути слој камене прашине 0-2 мм, преко целе површине и извршити ваљање до потпуног сједињавања. Слој дебљине 15 цм у уваљаном стању. | | | | | м2 | | | 1,190.00 | |  | | |  | |
| 2. Израда банкина (ивичне траке ) од дробљеног камена 0-30 мм , ширине 50 цм , и дебљине 6 цм у уваљаном стању .  Обрачун по метру дужном готове банкине | | | | | м2 | | | 760.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО III ГОРЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Набавка довоз и разастирање и ваљање дробљеног камена крупноће 0-31,5 мм , за израду подлоге дебљине просечно око 10 цм у уваљаном стању .  Обрачун по м3 уградјеног камена у збијеном стању рачунајући коловоз и тротоаре . Потребна збијеност Ме=70 МПа . Целокупан опис позиције се налази у Техничким условима за изводјење објекта и то у поглављу 3. доњи носећи слојеви у глави 3.2. Набавка довоз и уградња дробљеног камена Позиција се мора извести комплет у складу са описом у горе наведеним тачкама. | | | | | м3 | | | 195.00 | |  | | |  | |
| **УКУПНО IV ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ:** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **V КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ископ и обликовање трапезастих јаркова, на траси пута, стандардних димензија, машинским путем са дотеривањем ручним алатима . Обрачун по м очишћеног канала. канали димензија по пројекту. | | | | м | | | | 380.00 | | |  | |  | |
| 2. Израда пропуста од АБ цеви пречника 400 мм, дубине укопа 1,20 метара, система са полагањем песка око и испод цеви и изради излазне и улазне главе пропуста од АБ МБ20. | | | | м | | | | 10.00 | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **VI ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Израда пројекта изведеног објекта | | | | | паушал | | | | |  | | |  | |
| **УКУПНО V ОСТАЛИ РАДОВИ :** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за Д (I+II+III+IV+V+VI ):** | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | | |
| А) ПУТ ДО ЦРКВЕ У ЖИРОВНИЦИ | | | | | | | | | |  | | | | |
| Б) ПУТ ПРЕМА МАЛОМ ГРОБЉУ У БРЗАНУ-СОЛИЛО | | | | | | | | | |  | | | | |
| В) ПУТ У БАДЊЕВЦУ, ОД МИКАНА КРСТИЋА ДО ЗВОНКА СРЕТЕНОВИЋА | | | | | | | | | |  | | | | |
| Г) ПУТ ДО ГРОБЉА У ГОРЊОЈ МАЛИ У БАТОЧИНИ | | | | | | | | | |  | | | | |
| Д) ЛЕПЕНИЧКА УЛИЦА У БАТОЧИНИ | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Укупно ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ без ПДВ-а:** | | | | | | | | | |  | | | | |
| **ПДВ:** | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Укупно ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ са ПДВ-ом:** | | | | | | | | | |  | | | | |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* У колону 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* У колону 5 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 2); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

***Напомена:***

*Понуђена јединична цена може бити исказана са највише две децимале.*

*Није дозвољено да јединична цена износи 0,00 рсд, сходно члану 21. став 1. тачка 20) Закона о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр. 62/2014 и 6/2016 - др. закон)*

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**(ОБРАЗАЦ 3)**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***(ОБРАЗАЦ 4)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Радови на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина, интерни број ЈНВВ 6/2018, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.6/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***(ОБРАЗАЦ 5)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................*.................................................................* у поступку јавне набавке Радови на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина,интерни број ЈНВВ 6/2018, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.6/18, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***(ОБРАЗАЦ 6)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ***

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо:

укупан број запослених: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Квалификациона структура запослених

(навести име и презиме запосленог и број лиценце) :

* 3 (три) запослена дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом бр.410 или 412 или 415 или 418: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

***(ОБРАЗАЦ 7)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ***

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Грејдер | \_\_\_\_ ком |
| 2. | Булдозер | \_\_\_\_ ком |
| 3. | Комбинована машина | \_\_\_\_ ком |
| 4. | Тандем вибрациони ваљак за асфалт мин 8 тона | \_\_\_\_ ком |
| 5. | Тандем вибрациони ваљак за асфалт мин 1,5 тона | \_\_\_\_ ком |
| 6. | Ваљак на пнеуматицима | \_\_\_\_ ком |
| 7. | Глодалица за асфалт | \_\_\_\_ ком |
| 8. | Ровокопач (ИЦБ) | \_\_\_\_ ком |
| 9. | Камион кипер (носивости минимум 15 тона) | \_\_\_\_ ком |
| 10. | Финишер за асфалт | \_\_\_\_ ком |
| 11. | Финишер за банкине | \_\_\_\_ ком |
| 12. | Цистерна за воду капацитета преко 5000л | \_\_\_\_ ком |
| 13. | Тотална станица | \_\_\_\_ ком |
| 14. | Дигитални нивелир | \_\_\_\_ ком |

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_. 2018. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(ОБРАЗАЦ 8)***

***СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА***

Предмет јавне набавке - Радови на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина, интерни број ЈНВВ 6/2018, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.6/18.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ потврђује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да смо извели следеће радове:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наручилац** | **Врста радова** | **Период / Година**  **извођења радова** | **Дужина изведених радова** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(ОБРАЗАЦ 9)***

***ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив наручиоца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

,из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(адреса)* *написати облик наступања: а) самостално;*

*б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач*

за потребе Наручиоца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

квалитетно и у уговореном року извео радове

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*навести врсту радова)*

укупне дужине од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ , у вредности од укупно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рсд

без пдв-а, односно у вредности од укупно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рсд са пдв-ом, а

на основу уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: Потпис овлашћеног лица Наручиоца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

*Образац копирати у потребном броју примерака.*

***(ОБРАЗАЦ 10)***

***ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ***

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даје следећу

*(назив понуђача)*

**И З Ј А В У**

**О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, обишао је локацију где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно-техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| За Наручиоца: |  | М.П. |
|  | (п о т п и с) |  |

***Напомена:*** *Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник групе понуђача и предтставник Наручиоца.*

*Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.*

***IX МОДЕЛ УГОВОРА***

**УГОВОР**

**О ИЗВОЋЕЊУ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА ФРЕЗОВАНИМ АСФАЛТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА, ЈН бр. 6/2018**

Закључен у Баточини, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2018.године, између:

1. **Општинске управе општине Баточина**, са седиштем у Баточини, улица Краља Петра I бр.32, ПИБ 101220685, матични број: 07202342, број рачуна: 840-32640-81 код Управе за Трезор, коју заступа начелник Никола Несторовић (у даљем тексту: Наручилац)

и

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , улица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке

Члан групе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члан групе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, чији је заступник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова)

Уговорне стране сагласно констатују:

* да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке **радова на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина**, интерни број ЈНВВ 6/2018, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.6/18, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца;
* да је Извођач радова доставио понуду број ......... од ............. 2018.године, која је заведена код Извођача под бројем ......... од ............. 2018.године (у даљем тексту: Понуда) и Техничке карактеристике (Спецификација), које у потпуности испуњавају услове из конкурсне документације, налазе се у прилогу и чине саставни део овог уговора;
* да је Наручилац Одлуком о додели уговора број .................................................. (попуњава Наручилац) доделио уговор за јавну набавку радова – **радова на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина –** интерни број ЈНВВ 6/2018, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.6/18
* Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су Одлуком о буџету општине Баточина за 2018.годину, на разделу 4, глава 4.01, функција 451, програм 07 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкура, ПА 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, позиција 071, економска класификација 511 - Инвестиционо одржавање зграде.

**Предмет уговора**

**Члан 1.**

Предмет уговора је извођење радова на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина, и то:

* Пута до цркве у Жировници, на кп.бр. 506, 467, 232 и 233/1 све -KO Жировница;
* Пута према малом гробљу у Брзану-Солило, на кп.бр. 4605 и 3878 све KO Брзан
* Пута од Микана Крстића до Звонка Сретеновића у Бадњевцу, на кп.бр. 3546/1 КО Бадњевац;
* Пута до гробља у Горњој мали, Баточина, на кп.бр. 581 и 586 све КО Баточина село
* Ул. Лепеничка у Баточини, на кп.бр. 1588, 1590 и 1591/2 KO Баточина варошица.

**Члан 2.**

Под извођењем радова се подразумева извођење свих радова обухваћених пројектом за извођење радова, а у складу са издатим решењем Одељења за обједињену процедуру јединице локалне самоуправе, са свим претходним припремним радовима и извођачким радовима.

Извођач се обавеује да ће за потребе Наручиоца својом радним снагом, материјалом и механизацијом, савесно и стручно да изведе радове на асвалтирању, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у отвореном поступку јавне набавке.

**Цена и начин плаћања**

**Члан 3.**

Извођач ће наведене радове извести по укупној цени од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) без ПДВ- а, односно од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ).

Трошкове ПДВ-а сноси Наручилац, у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност. («Сл.гласник РС», бр.84/2004, 86/2004-испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016- усклађени дин.изн.. 108/2016, 7/2017- усклађени дин.изн, 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн и 30/2018).

**Члан 4.**

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018. године, и потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспоран део ситуације.

Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова.

Комплетну конкурсну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

**Финансијско обезбеђење**

**Члан 5.**

Извођач радова је дужан да у року не дужем од 7 дана од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у корист Наручиоца, безусловну и плативу на први позив, у износу од 5% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, и роком важења 5 дана дуже од гарантног рока.

Банкарска гаранција је наплатива у случају да изабрани понуђач (извођач) не изврши обавезу отклањања квара или других уочених недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора о јавној набавци, на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

Поднете банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од онога који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмањи ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

**Рок извођења радова**

**Члан 6.**

Рок за извођење радова је \_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења извођача радова у посао.

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

**Члан 7.**

Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача:

* у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
* у случају елементарних непогода и дејства више силе,
* у случају измене пројектно - техничке документације по налогу Наручиоца,
* у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Страна која је погођена вишом силом дужна је да докаже постојање више силе веродостојним документима, да одмах факсом или е-маил-ом обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе, односно других околности које спречавају извршење уговорне обавезе.

Наступање околности из овог члана проузрокује продужење рокова за извршење уговорних обавеза за време трајања таквих околности и разумног рока за отклањање тих околности.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

**Члан 8.**

Уколико извођач не испуни своје обавезе или касни са извршењем истих, а под условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1 % од укупне вредности за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорене казне не буде већи од 5 % укупне вредности уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

**Обавезе Извођача**

**Члан 9.**

Извођач се обавезује:

- Да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу која мора да садржи податке о радовима који се изводе, податке о Инвеститору, Извођачу и надзорном органу, као и податке о почетку и року завршетка радова на асвалтирању;

- Да све радове који су предмет уговора, а према усвојеној понуди изведе сагласно техничкој документацији, техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке, техничким прописима и предвиђеној динамици;

- Да радове изведе квалитетно, у уговореном року, у свему према инвестиционо техничкој документацији, да води грађевинску књигу и грађевински дневник;

- Да одговара за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет уговорених радова у року предвиђеном прописима, а да ће недостатке који се појаве у току извођења радова отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извеђења радова.

- Да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

- Да за уграђену опрему и материјале доставити атесте произвођача, потребне сертификате, гарантне листове и упуства у вези експлотације и техничког одржавања;

- Да одговорно лице Извођача радова организује обављање уговорених радова у циљу максималне безбедности радника, те одговара за штету која се у току извеђења радова причини лицима и стварима;

- Да учествује у поступку техничког пријема објекта и отклони све примедбе од стране надлежног органа кои врши технички пријем објекта.

**Обавезе Наручиоца**

**Члан 10.**

Наручилац се обавезује:

- Да Извођача уведе у посао у уговореном року и омогући му несметан приступ;

- Да одреди стручни надзор над извођењем радова и о томе обавести Извођача, односно достави одговарајуће решење;

- Да са Извођачем изврши примопредају изведених радова и изврши коначни обрачун стварно изведених радова и испорученог материјала;

- Да у складу са Законом о планирању и изградњи прибави одобрење за изградњу објекта који су предмет овог уговора;

- Да Извођачу плати уговорну цену на начин и под условима дефинисаним овим уговором.

**Извођење радова**

**Члан 11.**

За укупан уграђени материјал Извођач мора да обезбеди сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку изврши одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

**Члан 12.**

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(ово се попуњава само у случају ако има подизвођача).*

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

**Члан 13.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10 % количине неће утицати на продужење рока завршетка радова.

**Члан 14.**

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

**Члан 15.**

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

**Члан 16.**

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење.

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у првобитни пројекат или у прву јавну набавку, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 10 % од укупне вреднсти уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би Наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходи за даље фазе извршења радова.

**Измене током трајања уговора**

**Члан 17.**

**НАРУЧИЛАЦ** може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке максимално за 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, односно максимално до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рсд без пдв-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рсд са пдв-ом, уколико постоји оправдана потреба за набавком предметних радова, а у складу са расположивим финансијским средствима на апропријацији за конкретну набавку, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

**Примопредаја радова**

**Члан 18.**

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетака радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом прузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумном утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањења недостатка другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

**Гарантни рок**

**Члан 19.**

Гарантни рок за све изведене радове износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рачунајући од дана техничког прегледа и пријема радова.

Ако се у гарантном року појаве недостаци на изведеним радовима, Извођач је дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди Наручилац.

Ако Извођач не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Инвеститор је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Извођача по овом уговору.

**Коначни обрачун**

**Члан 20.**

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непромењиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

**Раскид уговора**

**Члан 21.**

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорених обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорених обавеза по питању уговрене казне, као и друге последице у складу са Законом.

**Остале одредбе**

**Члан 22.**

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о планирању и изградњи објекта и Закона о облигационим односима.

**Члан 23.**

У случају спора уговора се месна надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

**Члан 24.**

Уговор је сачињен сагласно вољи уговорених страна што исте потврђују својим потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране.

**Члан 25.**

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку страну.

## ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Никола Несторовић, начелник

*Напомена : Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем . Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци , након што му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. Тачка 3. ЗЈН.*

*Модел уговора попунити (****навести податке о понуђачу, цену/јед, као и остале услове из понуде****), оверити печатом понуђача сваку страну (на дну сваке стране) и на крају печатом и потписом одговорног лица Понуђача****.***

.

***X УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:Општинска управа општине Баточина, 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.32*,* са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку -** **Радови на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина, ЈН бр.6/2018. - НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **16.08.2017.године до 12:00 часова.**

**Понуде се отварају истог дана у скупштинској сали Наручиоца у 12:30 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

* Образац понуде (Образац 1);
* Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
* Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - опционо;
* Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
* Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. ст.2. ЗЈН (Образац 5);
* Образац изјаве о кадровском капацитету (Образац 6);
* Образац изјаве о техничком капацитету (Образац 7);
* Списак изведених радова (Образац 8):
* Потврде наручиоца о изведеним радовима (Образац 9);
* Изјава о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Образац 10);
* Попуњен образац спецификације радова;
* Попуњен, потписан и оверен модел уговора;
* Тражене доказе предвиђене VI делом кон.докум. ("Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност услова");
* Банкарску гаранцију за озбиљност понуде,
* Оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,
* Оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,
* Диманички план.

***3. ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.32*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** - **Радови на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина**, **ЈН бр.6/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** - **Радови на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина**, **ЈН бр.6/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку -** **Радови на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина**, **ЈН бр.6/2018****- НЕ ОТВАРАТИ”**  или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** - **Радови на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина**, **ЈН бр.6/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **VI** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи::

* податке члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **VI** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је 45 дана*,* од дана испостављања привремених и окончане ситуације коју испоставља извођач, а којимa је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун извођача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**9.2.** Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок не сме бити краћи од 2 године, од записнички извршене примопредаје изведених радова.

***9.3.*** Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 25 календарских дана од дана увођења извођача у посао, нити краћи од 15 календарских дана.

Место извођења радова – кп.бр. 506, 467, 232 и 233/1 KO Жировница (пут до цркве); кп.бр. 4605 и 3878 KO Брзан (пут према малом гробљу у Брзану-Солило); кп.бр. 3546/1 КО Бадњевац (пут од Микана Крстића до Звонка Сретеновића), кп.бр. 581 и 586 КО Баточина село (пут до гробља у Горњој мали) и кп.бр. 1588, 1590 и 1591/2 KO Баточина варошица (ул.Лепеничка).

**9.4.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Трошкове ПДВ-а сноси Наручилац, у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност («Сл.гласник РС», бр.84/2004, 86/2004-испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016- усклађени дин.изн.. 108/2016, 7/2017- усклађени дин.изн, 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн и 30/2018).

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

***I Понуђач је дужан да уз понуди достави:***

***Средство фина*нсијског обезбеђења за озбиљност понуде** и то:

**1)** **Банкарску****гаранцију** **за озбиљност понуде**, која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од **10% од вредности уговора без ПДВ-а,** са роком важења од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, која је наплатива у следећим случајевима:

* уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или мења своју понуду;
* уколико изабрани понуђач у року од пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца не достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа које наручилац захтева;
* уколико изабрани понуђач у року који одреди наручилац не потпише уговор о јавној набавци;
* уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла на начин и у року који је утврђен конкурсном документацијом.

.

**2)** Понуђач је дужан да уз понуду достави **Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку,** да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију **за добро извршење посла**, у висини не мањој од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

### 3) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

**Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива**.

***II Изабрани понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:***

**1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла** која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од **10% од вредности уговора без ПДВ-а,** са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од истека уговора о јавној набавци.

Банкараска гаранција се доставља у року не дужем од 7 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

Ако се за време трајања уговора о јавној набавци промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Банкарска гаранција је наплатива у случају да изабрани понуђач (извођач) не извршава своје уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

**2)** **Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,** која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од **5% од вредности уговора без ПДВ-а,** са роком важења који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Изабрани понуђач се обавезује да ће на дан примопредаје радова доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Банкарска гаранција је наплатива у случају да изабрани понуђач (извођач) не изврши обавезу отклањања квара или других уочених недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора о јавној набавци, на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

**По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.**

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

***13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ***

Заинтересовано лице може, у писаном облику *[путем поште на адресу наручиоца: Општина Баточина, Општинска управа, 34227 Баточина, ул. Краља Петра I бр.32, електронске поште на е-маил:* [*olja.jasovic@sobatocina.org.rs*](mailto:olja.jasovic@sobatocina.org.rs) и [opstinabatocina@gmail.com](mailto:opstinabatocina@gmail.com) *или факсом: 034/6842-314)*тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

У том случају, наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 6/2018** **Радови на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом на територији општине Баточина**.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона и то:

* путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
* ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

***14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА***

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

***15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

***16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА***

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил [*olja.jasovic@sobatocina.org.rs*](mailto:olja.jasovic@sobatocina.org.rs) и [opstinabatocina@gmail.com](mailto:opstinabatocina@gmail.com) или препорученом пошиљком са повратницом.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7. потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ...........*[навести назив наручиоца]*; јавна набавка........*[навести редни број јавне набавке]*;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

**21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Одлука о дедели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

Наручилацможе након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке максимално за 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, уколико постоји оправдана потреба за набавком предметног добра, а у складу са расположивим финансијским средствима на апропријацији за конкретну набавку, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

***XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ***

**О В Л А Ш Ћ Е Њ Е**

Овим писаним документом се доказује да је наведена и доле потписана особа овлашћена за потпис на понуди у поступку јавне набавке радова на рехабилитацији локалних путева и улица фрезованим асфалтом НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА, бр. ЈН 6/2018, у својству одговорног лица понуђача.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОЛОЖАЈ У ПРЕДУЗЕЋУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЈМБГ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године

М.П.

ПОТПИС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потписује се особа која је званични потписник предузећа)

***Напомена****: Овај образац се попуњава и потписује* ***само за случај*** *да понуду и остале прилоге на обрасцима из конкурсне документације, потписује лице које није званични потписник предузећа– заступник уписан у регистар АПР-а.*

***У противном, образац се не мора достављати.***