******

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА БАТОЧИНА**

**ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ**

**Баточина, ул. Краља Петра I бр. 37**

**ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НА АСВАЛТИРАЊУ ЛОКАЛНИХ У БРЗАНУ (ПО ПАРТИЈАМА)**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **Крајњи рок за подношење понуда:** | **20.01.2016. године до 10,00 часова** |
| **Отварање понуда:** | **20.01.2016. године у 10,30 часова** |

***Баточина, јануар******2015. године***

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број 124/12 14/2015 и 68/2015), Наручилац Фонд за локалне и некатегорисане путеве општине Баточина, у отвореном поступку бр. 4/2015 – Радови на асвалтирању локалних путева у Брзану (по партијама), 45233120 – Радови на изградњи путева, објављује II Измену и допуну конкурсне документације.

**Мења се:**

1. **Поглавље IV – Спецификација радова,** прва партија, I Асвалтирање пута кроз засеок Накићи – трафостаница, део D Објекти, додаје се позиција рб 7 на стр.7 конкурсне документације **и гласи:** „Nabavka, savijanje, sečenje i montaža armature u ulaznim šahtama i kosim glavama propusta“, јединица мере „kg“, количина „210,00“

Имајући у виду да се објављује измена конкурсне докумантације у року краћем од осам дана пре истека рока за подношење понуда, првобитно опредељени рок за подношење понуда се продужава на 20.01.2016.године до 10,00 часова, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама.

Измењена спецификација радова за прву партију у предметном поступку је саставни део ове Измене и допуне конкурсне документације, и исту је потребно да понуђачи попуне, потпишу и доставе у склопу својих понуда. Спецификација садржана у претходно објављеној КД, на стр. 6-10/60, као и спецификација објављена у I Измени и допуни КД, на стр. 3-7/7 се оглашава неважећом.

***IV – СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА***

***ПРВА ПАРТИЈА – Асвалтирање пута кроз засеок Накићи, првог крака лево, другог крака лево и Муњиног сокака***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PREDMER RADOVA** | | | | |
| **I Asvaltiranje puta kroz zaseok Nakići - trafostanica** | | | | | |
|  |  | | | | |
|  | dužina deonice | m | 560,00 |  |  |
|  | širina | m | 2,65 |  |  |
|  |  | | |  |  |
| **A** | **DONJI STROJ** |  |  |  |  |
| **rb** | **opis pos** | **jm** | **količ** | **cena** | **ukupno** |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | m3 | 154.80 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop dela postojeće kolovozne konstrukcije radi ojačanja, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | m3 | 323.00 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice na delu ojačanja kolovozne konstrukcije | m2 | 692.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | m2 | 2,240.00 |  |  |
|  | **ukupno donji stroj** |  |  |  |  |
| **B** | **GORNJI STROJ** |  |  |  |  |
| **rb** | **opis pos** | **jm** | **količ** | **cena** | **ukupno** |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | m3 | 323.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | m3 | 362.88 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja bitumeniziranog nosećeg sloja AB 16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | m2 | 1,484.00 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | m2 | 39.20 |  |  |
|  | **ukupno gornji stroj** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **C** | **ODVODNJAVANJE** |  |  |  |  |
| **rb** | **opis pos** | **jm** | **količ** | **cena** | **ukupno** |
| 1 | Iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu odvodnih jarkova, sa utovarom i transportom na deponiju na udaqenosti do 5km. | m3 | 222.60 |  |  |
|  | **ukupno odvodnjavanje** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **D** | **OBJEKTI** |  |  |  |  |
| **rb** | **opis pos** | **jm** | **količ** | **cena** | **ukupno** |
| 1 | Iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu propusta, glava i čeonih zidova propusta sa utovarom i transportom na deponiju na udaljenosti do 5km. | m3 | 25.00 |  |  |
| 2 | Planiranje dna rova propusta. | m2 | 12.00 |  |  |
| 3 | Nabavka transport i ugradnja AB cevi izradu propusta.  - F 800mm | m | 4.00 |  |  |
| 4 | - F 500mm | m | 6.00 |  |  |
| 5 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog kamenog materijala (0-31mm) za izradu podloge i klina propusta. | m3 | 20.00 |  |  |
| 6 | Spravljanje, transport i ugradnja betona MB 20 u obostranoj drvenoj oplati za izradu kosih glava, ulaznih šahti i čeonih zidova propusta. | m3 | 4.20 |  |  |
| 7 | Nabavka, savijanje, sečenje i montaža armature u ulaznim šahtama i kosim glavama propusta. | kg | 210.00 |  |  |
|  | **ukupno objekti** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **I REKAPITULACIJA RADOVA (put kroz zaseok Nakići - trafostanica)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A | ukupno donji stroj | | | |  |
| B | ukupno gornji stroj | | | |  |
| C | ukupno odvodnjavanje | | | |  |
| D | Ukupno objekti | | | |  |
|  | **ukupna vrednost radova bez pdv-a** | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II PRVI KRAK LEVO** | | | | | |
|  |  | | | | |
|  | dužina deonice | m | 80,00 |  |  |
|  | širina | m | 2,65 |  |  |
|  |  | | |  |  |
| **A** | **DONJI STROJ** |  |  |  |  |
| **rb** | **opis pos** | **jm** | **količ** | **cena** | **ukupno** |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 12.00 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop dela postojeće kolovozne konstrukcije radi ojačanja, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 64.00 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice na delu ojačanja kolovozne konstrukcije | м2 | 168.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 320.00 |  |  |
|  | **ukupno donji stroj** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B** | **GORNJI STROJ** |  |  |  |  |
| **rb** | **opis pos** | **jm** | **količ** | **cena** | **ukupno** |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 64.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 58.00 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja bitumeniziranog nosećeg sloja AB 16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 212.00 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м2 | 5.60 |  |  |
|  | **ukupno zemljanih radova** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **II REKAPITULACIJA RADOVA (prvi krak levo)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A | ukupno donji stroj | | | |  |
| B | ukupno gornji stroj | | | |  |
|  | **ukupna vrednost radova bez pdv-a** | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III DRUGI KRAK LEVO** | | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  | dužina deonice | m | 150,00 | |  |  |
|  | širina | m | 2,65 | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| **A** | **DONJI STROJ** |  |  | |  |  |
| **rb** | **opis pos** | **jm** | **količ** | | **cena** | **ukupno** |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 37.50 | |  |  |
| 2 | Mašinski iskop dela postojeće kolovozne konstrukcije radi ojačanja, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 102.00 | |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice na delu ojačanja kolovozne konstrukcije | м2 | 293.00 | |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 600.00 | |  |  |
|  | **ukupno donji stroj** |  |  | |  |  |
| **B** | **GORNJI STROJ** |  |  | |  |  |
| **rb** | **opis pos** | **jm** | **količ** | | **cena** | **ukupno** |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 102.00 | |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 83.25 | |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja bitumeniziranog nosećeg sloja AB 16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 397.50 | |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м2 | 10.50 | |  |  |
|  | **ukupno gornji stroj** |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **C** | **ODVODNJAVANJE** |  |  | |  |  |
| **rb** | **opis pos** | **jm** | **količ** | | **cena** | **ukupno** |
| 1 | Iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu odvodnih jarkova, sa utovarom i transportom na deponiju na udaljenosti do 5km. | м3 | 50.00 | |  |  |
|  | **ukupno odvodnjavanje** |  |  | |  |  |
|  | **III REKAPITULACIJA RADOVA (drugi krak levo)** | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| A | ukupno donji stroj | | | | |  |
| B | ukupno gornji stroj | | | | |  |
| C | ukupno odvodnjavanje | | | | |  |
|  | **ukupna vrednost radova bez pdv-a** | | | | |  |
| **IV Munjin sokak** | | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  | dužina deonice | m | 250.00 | |  |  |
|  | širina | m | 2.65 | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| A | DONJI STROJ |  |  | |  |  |
| **rb** | **opis pos** | **jm** | **količ** | | **cena** | **ukupno** |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 25.00 | |  |  |
| 2 | Mašinski iskop dela postojeće kolovozne konstrukcije radi ojačanja, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 140.75 | |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice na delu ojačanja kolovozne konstrukcije | м2 | 421.30 | |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 1,000.00 | |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  | |  |  |
| B | GORNJI STROJ |  |  | |  |  |
| **rb** | **opis pos** | **jm** | **količ** | | **cena** | **ukupno** |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 140.75 | |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 135.00 | |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja bitumeniziranog nosećeg sloja AB 16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 662.50 | |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м2 | 17.50 | |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  | |  |  |
|  | **IV REKAPITULACIJA RADOVA (Munjin sokak)** | | |  | |  |
|  | | | | | | |
| A | ukupno donji stroj | | | | |  |
| B | ukupno gornji stroj | | | | |  |
|  | **ukupna vrednost radova bez pdv-a** | | | | |  |
| **REKAPITULACIJA (PARTIJA 1)** | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za I | | | | |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za II | | | | |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za III | | | | |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za IV | | | | |  |
|  | **ukupna vrednost radova bez pdv-a za partiju 1** | | | | |  |

Потпис овлашћеног лица

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НАПОМЕНА: Oдговрно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке.**