****

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА БАТОЧИНА**

**ОПШТИНСКА УПРАВА**

**II ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 031-348/17-01 ОД 21.07.2017.ГОДИНЕ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА**

**НАБАВКА РАДОВА НА АСВАЛТИРАЊУ ПУТА ЗА КИЈЕВО И ПУТА У БАДЊЕВЦУ, ПРЕМА ШУПЉАЈИ**

* **ИНТЕРНИ БРОЈ ЈНВВ 5/2017 -**
* **БРОЈ НАБАВКЕ У ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 1.3.2/17**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Датум и време: |
| Датум објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници [www.sobatocina.org.rs](http://www.sobatocina.org.rs) | **21.07.2017.године** |
| Крајњи рок за достављање понуда: | **31.07.2017. године до 10,00 часова** |
| Јавно отварање: | **31.07.2017. године у 10,30 часова** |

**Укупан број страна конкурсне документације: 5 страна**

**Баточина, јул 2017. године**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број 124/12 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општина Баточина, Општинска управа, у отвореном поступку интерног броја 5/2017, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.2/17 – **Радови на асвалтирању пута за Кијево и пута у Бадњвцу, према Шупљаји,** ОРН: 45233120 – Радови на изградњи путева, објављује II Измену и допуну конкурсне документације.

**Мења се:**

1. **Поглавље IV – Спецификација радова,** објекат: Пут у Бадњевцу од Стеве Интершпеда према Шупљаји, III Горњи строј, за позицију 4. *Израда банкина од дробљеног каменог материјала (0-31mm) у дебљини d= 6 cm.   
   600.00\*0.5\*2\*0.06=36.00 m3*, поље јединица мере **мења се и гласи**: m3

Имајући у виду да се објављује измена конкурсне докумантације у року краћем од осам дана пре истека рока за подношење понуда, првобитно опредељени рок за подношење понуда се продужава до 31.07.2017.године, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама.

Измењена спецификација радова у предметном поступку је саставни део ове II Измене и допуне конкурсне документације, и исту је потребно да понуђачи попуне, потпишу и доставе у склопу својих понуда. Наведени образац у претходно објављеној I Измени и допуни КД, бр. 031-348/17-01 од 12.07.2017.године, се оглашава неважећим

***IV – СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Објекат : ПУТ ЗА КИЈЕВО, ОПШТИНА БАТОЧИНА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Бр. Поз.** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** | **Јед. мер.** | **Количина** |  | **Јед.цена** |  | **Укупна цена** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Припремни радови на обележавању и осигурање трасе са свим потребним ознакама. | km | 1.700 | х |  | = |  |
| 2 | Стругање постојећег асфалтног слоја у дебљини d=6cm са утоваром и oдвoзoм nа деpoнију до 5km. | m3 | 70.00 | х |  | = |  |
| 3 | Стругање постојећег асфалтног слоја у дебљини d=2cm са остављањем на банкинама | m2 | 1,700.00 | х |  | = |  |
| 4 | Ископ хумуса и земље 3 и 4 категорије за израду одводних јаркова, са утоваром и транспортом на деponијu на удаљености до 3km. | m3 | 350.00 | х |  | = |  |
| 5 | Набавка, транспорт и уградња дрoбљенoг каменог материјала (0-31 mm) друге класе на банкинама. | m3 | 93.00 | х |  | = |  |
| 6 | Справљање, транспорт и ручна уградња асфалт бетона АБ11 у ваљаном стању. | t | 191.00 | х |  | = |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А**: |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Објекат : ПУТ У БАДЊЕВЦУ, ОД СТЕВЕ ИНТЕРШПЕДА ПРЕМА ШУПЉАЈИ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Бр. Поз.** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** | | **Јед. мер.** | **Количина** |  | **Јед.цена** |  | **Укупна цена** |
|  | **I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Припремни радови на обележавању и осигурање трасе са свим потребним ознакама.  -Од km 0+019.18 до km 0+621.00 | | km | 0.602 | х |  | = |  |
| 2 | Риперовање постојеће асфалтне подлоге коловоза. Према таблици радова: | | m2 | 1,893.72 | х |  | = |  |
|  | **УКУПНО:** | |  |  |  |  | | |
|  | **II ДОЊИ СТРОЈ** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машински ископ земље 3 и 4 категорије са машинским утоваром и одвозом на депонију на удаљености до 3km. Према таблици радова: | | m3 | 86.83 | х |  | = |  |
| 2 | Машински ископ земље 3 и 4 категорије и дела постојеће коловозне конструкције "слаба места", са машинским утоваром и одвозом на депонију на удаљености до 3 km. 200\*0.4=80.00 м3 | | m3 | 80.00 | х |  | = |  |
| 3 | Планирање и ваљање постељице на делу "слабих места". Мерено на лицу места: 200.00m2 | | m2 | 200.00 | х |  | = |  |
| 4 | Планирање и ваљање постојеће камене подлоге - планума. 602.00\*3.70=2227.40 m2 | | m2 | 2,227.40 | х |  | = |  |
|  | **УКУПНО:** | |  |  |  |  | | |
|  | **III ГОРЊИ СТРОЈ** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и уградња механички стабилизованог доњег носећег слоја од невезаног дробљеног каменог материјала (0-63 mm). 200\*0.4=80.00 m3 | | m3 | 80.00 | х |  | = |  |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња механички стабилизованог тампонског слоја од невезаног дробљеног каменог материјала (0-31 mm). Према таблици радова: | | m3 | 355.00 | х |  | = |  |
| 3 | Справљање, транспорт и уградња битуменизираног носећег слоја БНХС 16 у дебљини d=6 cm на коловозу. Према таблици радова: | | m2 | 1,658.62 | х |  | = |  |
| 4 | Израда банкина од дробљеног каменог материјала (0-31mm) у дебљини d= 6 cm. 600.00\*0.5\*2\*0.06=36.00 m3 | | m3 | 36.00 | х |  | = |  |
|  | **УКУПНО:** | |  |  |  |  | | |
|  | **IV ОДВОДЊАВАЊЕ** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чишћење - ископ земље 3 и 4 категорије за израду одводних јаркова, са утоваром и транспортом на депонију на удаљености до 5km. 600\*0.4=240.00 m3 | | m3 | 360.00 | х |  | = |  |
|  | **УКУПНО:** | |  |  |  |  | | |
|  | **V ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ископ земље 3 и 4 категорије за израду пропуста, глава и чеоних зидова пропуста са утоваром и транспортом на депонију на удаљености до 5km. Према детаљу пропуста: 1.37\*7=9.59m3 | | m3 | 9.59 | х |  | = |  |
| 2 | Планирање дна рова пропуста. 7.00\*1.00=7.00 m2 | | m2 | 7.00 | х |  | = |  |
| 3 | Набавка транспорт и уградња АБ цеви израду пропуста.  - Ф 600mm | | m | 7.00 | х |  | = |  |
| 4 | Набавка транспорт и уградња дробљеног каменог материјала (0-31mm) за израду подлоге и клина пропуста. Према детаљу пропуста: 0.87\*7=6.09m3 | | m3 | 6.09 | х |  | = |  |
| 5 | Справљање, транспорт и уградња бетона МБ 20 у обостраној дрвеној оплати за израду косих глава, улазних шахти и чеоних зидова пропуста. 0.53\*3.00-0.62\*3.14/4\*0.3=1.51 m3 \*2ком=3.02 m3 | | m3 | 3.02 | х |  | = |  |
| 6 | Набавка, савијање, сечење и монтажа арматуре у улазним шахтама и косим главама пропуста. | | kg | 135.90 | х |  | = |  |
|  | **УКУПНО:** | |  |  |  |  | | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПУТ У БАДЊЕВЦУ, ОД СТЕВЕ ИНТЕРШПЕДА ПРЕМА ШУПЉАЈИ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| I | | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | |  | | | | |
| II | | **ДОЊИ СТРОЈ** | |  | | | | |
| III | | **ГОРЊИ СТРОЈ** | |  | | | | |
| IV | | **ОДВОДЊАВАЊЕ** | |  | | | | |
| V | | **ОБЈЕКТИ** | |  | | | | |
|  | | **УКУПНО БЕЗ ПОРЕЗА:** | |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | |
| **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** | **УКУПНА ЦЕНА:** |
| **ПУТ ЗА КИЈЕВО** |  |
| **ПУТ У БАДЊЕВЦУ, ОД СТЕВЕ ИНТЕРШПЕДА ПРЕМА ШУПЉАЈИ** |  |
| **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:** |  |

Потпис овлашћеног лица

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НАПОМЕНА: Одговрно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке.**