****

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА БАТОЧИНА**

**ОПШТИНСКА УПРАВА**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**БРОЈ 404- 268/19-01 ОД 27.09.2019.ГОДИНЕ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА**

**ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА ЗА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ У НАСЕЉУ СТАРА ЛОЗНИЦА**

* **ИНТЕРНИ БРОЈ ЈНВВ 16/2019 -**
* **БРОЈ НАБАВКЕ У ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 1.3.14/19**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Датум и време: |
| Датум објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници [www.sobatocina.org.rs](http://www.sobatocina.org.rs) | **27.09.2019.године** |
| Крајњи рок за достављање понуда: | **28.10.2019. године до 10,00 часова** |
| Јавно отварање: | **28.10.2019. године у 10,30 часова** |

**Укупан број страна конкурсне документације: 60 страна**

**Баточина, септембар 2019. године**

#### На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), члана 1. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 41/2019), чл. 33. Правилника о начину обављања послова јавних набавки у Општинској управи општине Баточина број 031-77/14-01 од 05.03.2014. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 16/2019, деловодни број 404-266/19-01 од 26.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 16/2019, деловодни број 404-267/19-01 од 26.09.2019. године, припремљена је:

#### 

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 404-268/19-01 од 27.09.2019.**

**у отвореном поступку за јавну набавку: Грађевински радови на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница, ЈН бр. 16/2019**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Спецификација радова | 5 |
| V | Техничка документација и планови | 14 |
| VI | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 14 |
| VII | Критеријуми за доделу уговора | 20 |
| VIII | Обрасци који чине саставни део понуде | 21 |
| Образац 1 | Образац понуде | 22 |
| Образац 2 | Образац структуре цене | 26 |
| Образац 3 | Образац трошкова припреме понуде | 35 |
| Образац 4 | Образац изјаве о независној понуди | 36 |
| Образац 5 | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 37 |
| Образац 6 | Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 38 |
| Образац 7 | Изјава о кадровском капацитету | 39 |
| Образац 8 | Изјава о техничком капацитету | 40 |
| IX | Модел уговора | 41 |
| X | Менично овлашћење | 50 |
| XI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 51 |
| XII | Образац изјаве | 60 |

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1.Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Општина Баточина, Општинска управа

Адреса: Ул. Краља Петра I бр.32, 34227 Баточина

Интернет страница: [www.sobatocina.org.rs](http://www.sobatocina.org.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у **отвореном поступку**, у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке интерног броја 16/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.14/19 су **Грађевински** **радови на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница,** ОРН: 45232152 – Радови на изградњи пумпних станица.

**4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

***5.* Контакт**

Лица за контакт: Оливера Јашовић, Јелена Драгељевић

Е - mail адреса: [olja.jasovic@sobatocina.org.rs](mailto:olja.jasovic@sobatocina.org.rs); [jelenadrageljevic@ymail.com](mailto:jelenadrageljevic@ymail.com);

Факс: 034/6842-314.

***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

1. **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке интерног броја 16/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.14/19 су: **Грађевински** **радови на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница,** ОРН: 45232152 – Радови на изградњи пумпних станица.

1. **Партије**

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**Предмет јавне набавке јесу грађевински** **радови на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница, за наручиоца општину Баточина, Општинску управу, ОРН:** 45232152 – Радови на изградњи пумпних станица**.**

Средства за реализацију отвореног поступка јавне набавке интерног броја 16/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.14/19, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Баточина за 2019.годину („Службени гласник општине Баточина“, број 28/18 и 5/19), на разделу 4, глава 4.01, функција 620, програм 02 – Комуналне делатности, ПА 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће, позиција 063, економска класификација 511 - Инвестиционо одржавање.

* **Надзор над радовима**

Надзор над радовима наизградњи постројења за повећање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница, треба да утврди да ли су радови изведени у складу са решењем Одељења за обједињену процедуру јединице локалне самоуправе, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. *бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон)*, и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, рока за извођење радова, што ће се констатовати Записником о примопредаји радова.

* **Период извршења**

Предметне радове извођач радова треба да изведе у предвиђеном року који не може бити дужи од 30 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

* **Понуђач је дужан,** приликом достављања своје понуде, да достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
* **Битни захтеви** који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извршења уговора.
* **Место извођења радова**

Предвиђене радове, извођач радова треба да изведе у насељу Стара Лозница у Баточини, на кп.бр. 2485 и 2146 К.О. Баточина варошица.

***IV – СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА ЗА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ У НАСЕЉУ СТАРА ЛОЗНИЦА** | | | | | | | | | |
| **ОПИС РАДОВА** | | **ЈЕД.МЕР.** | **КОЛ.** | | | **ЈЕД. ЦЕНА** | | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А** | |
| **А) ПУМПНА СТАНИЦА** | | | | | | | | | |
| **I ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1. Расчишћавање терена на локацији шахте, сечење шибља, дрвећа и осталог растиња, вађење корења, чишћење и одвоз свог отпадног материјала на депонију или локацију коју буде одредио надлежни орган. Обрачун по m2 расчишћене површине. 5,5x5,8=31,90 | | m2 | 32.00 | | |  | |  | |
| 2.Обележавање терена за бунарску шахту. Неопходно обележити положај шахте постављањем и осигурањем фиксне тачке за геодетску контролу у вертикалној и хоризонталној равни (и наносна скела). Обрачун по m2 . | | m2 | 32.00 | | |  | |  | |
| **УКУПНО I ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | | | | | | | |  | |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| **II-1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ЗА ШАХТУ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ** | | | | | | | | | |
| 1. Скидање хумосног слоја дебљине 20cm машинским путем са површине предвиђене за изградњу шахте са транспортом и одлагањем на привремену депонију или локацију коју буде одредио надлежни орган. Обрачун по m2 површине. | | m2 | | 32.00 | |  | |  | |
| 2.Широки ископ за фундирање шахте у земљишту ΙΙΙ категорије. У цену урачунати спуштање и одржавање потребног нивоа подземне воде. Обрачун по m3 ископа у самониклом стању.  (5,5x5,8+4,9x4,6)/2x2,1=57,20 | | m3 | | 57.20 | |  | |  | |
| 3. Ручно планирање основе за темељ шахте у земљишту ΙΙΙ категорије са тачношћу до на 2 cm према пројектованим котама. У цену урачунати спуштање и одржавање потребног нивоа подземне воде. Обрачун по m2 испланиране површине. 3,40x3,70=12,58 | | m2 | | 12.60 | |  | |  | |
| 4. Набавка, допрема и уградња шљунчаног тампона природне мешавине дебљине 20cm са набијањем, за ослањање шахта . У цену урачунати спуштање и одржавање потребног нивоа подземне воде. Обрачун по m3 уграђеног шљунка. 3,7x3,4x0,2=2,52 | | m3 | | 2.52 | |  | |  | |
| 5. Затрпавање око шахте шљунчаним материјалом (због близине саобраћајнице) у слојевима уз прописно набијање. Насипање горњег слоја од 20cm извршити пробраним материјалом из ископа. Обрачун по m3 уграђеног материјала. (57,20+6,4)-(2,7x2,4x1,56+3,3x3,0x0,31)=50,42 | | m3 | | 50.42 | |  | |  | |
| 6. Утовар и одвоз вишка земље на депонију удаљену до 1km са уређењем депоније. Обрачун по m3 ископа у самониклом стању. | | m3 | | 57.20 | |  | |  | |
| 7. Уређење терена око шахте. Обрачун по m2 уређене површине. | | m2 | | 32.00 | |  | |  | |
| **УКУПНО II-1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ЗА ШАХТУ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ**: | | | | | | | |  | |
| **II-2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ОДВОДНОГ КАНАЛА** | | | | | | | | | |
| 1. Чишћење и продубљивање канала за одвод атмосферске воде који је непосредно уз шахту, сечење ситног растиња и вађење корења и одвоз свог отпадног материјала на депонију или локацију коју буде одредио надлежни орган. Канал се чисти од пропуста до пропуста у дужини од око 20 m, просечне ширине 3m, у дубини постојећих пропуста од око 0,5m. У цену улази и чишћење постојећих пропуста.  Обрачун по m' рашчишћене површине. | | mʹ | | 20.00 | |  | |  | |
| 2. Набавка, допремање и уграђивање шљунка у дно канала за подлогу уградњу АБ цеви. Шљунак се уграђује 20cm испод цеви уз машинско сабијање. Обрачун по m3 уграђеног шљунка. | | m3 | | 2.50 | |  | |  | |
| 3. Набавка, допремање и полагање армирано бетонских цеви унутрашњег пречника 800mm.Позицијом је обухваћен сав рад и спојни материјал. Пре уградње сваку цев визуелно прегледати. Оштећене или напрсле цеви се не смеју уграђивати. Цеви целом својом дужином морају лежати на слоју добро сабијене подлоге од шљунка дебљине 20cm. Обрачун по m' уграђене цеви. | | mʹ | | 11.00 | |  | |  | |
| 4. Набавка материјала и уградња габиона за ојачање обале канала на страни пумпне шахте ради заштите шахте од бујичног тока и плавњеља од атмосверских вoда. Обрачуном обухватити: набавка жичане корпе од поцинкованих челичних шипки или хексагоналних уплетених жица, набавка иберлауфа или туцаника од 31,5-63 mm као испуне. Формирање габиона на лицу места и уградња. Габиони се уграђују од изводног пропуста у дужини од 10m, у два редана смицања од 20cm. Остатак простора између шахте и габиона запуња се природним шљунком. Обрачун по mʹ комплетно изведених радова. | | mʹ | | 10.00 | |  | |  | |
| **УКУПНО II-2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ОДВОДНОГ КАНАЛА:** | | | | | | | |  | |
| **ΙΙΙ БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1. Израда подлоге за хоризонталну хидроизолацију испод доње плоче шахте од набијеног бетона МВ15 дебљине 5cm. Обрачун по m2 уграђене подлоге. 3,3x2,3=7,59 | | m2 | | 7.60 | |  | |  | |
| 2. Израда заштитног слоја преко хоризонталне хидроизолације од мршавог бетона МB15 дебљине 5cm. Обрачун по m2 уграђене подлоге. 3,3x2,3=7,59 | | m2 | | 7.60 | |  | |  | |
| 3. Израда слоја за пад на поду шахте од набијеног бетона МB15 просечне дебљине 8cm са израдом горње површине у нагибу 1%. Oбрачун по m2 уграђеног слоја. 2,3x2,0=4,6 | | m2 | | 4.60 | |  | |  | |
| 4. Израда слоја за пад на крову шахте од набијеног бетона МB15 просечне дебљине 8.0cm са израдом горње површине у нагибу 1% од отвора поклопца ка ивици крова. Обрачун по m2 уграђеног слоја. 3,4x3,1=10,54 | | m2 | | 10.50 | |  | |  | |
| 5. Израда доње плоче шахте од армираног водонепропусног бетона МB30 d=20cm према детаљима из пројекта у свему према прописима за бетон и армирани бетон. У цену урачуната сва потребна арматура, оплата, подграда, уградња и неговање бетона. Обрачун по m3 уграђеног бетона. 2,7x2,4x0,2=1.30 | | m3 | | 1.30 | |  | |  | |
| 6. Израда горње плоче шахте од армираног бетона МB30 d=15cm према детаљима из пројекта у свему према прописима за бетон и армирани бетон. У цену урачуната сва потребна арматура, оплата, подграда, уградња и негивање бетона а усвему према техничком опису и детаљима из пројекта. Обрачун по m3 уграђеног бетона. 3,4x3,1x0,15=1.58 | | m3 | | 1.58 | |  | |  | |
| 7. Израда зидова шахте од армираног водонепропусног бетона V4 МB30 d=20cm према детаљима из пројекта у свему према прописима за бетон и армирани бетон. У цену урачуната сва потребна арматура, оплата, подграда, уградња и неговање бетона. Обрачун по m3 уграђеног бетона. 2,0x0,2x(2,7+2,4)x2=4.08 | | m3 | | 4.08 | |  | |  | |
| 8. Набавка потребног материјала и израда анкер блокова од набијеног бетона МB 15 за ослонце Ткомада и пумпи, у цену урачуната и израда оплате. | | m3 | | 0.12 | |  | |  | |
| **УКУПНО IΙΙ БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ**: | | | | | | | |  | |
| **ΙV ЗИДАРСКИ, ЛИМАРСКИ И БPAВАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1. Израда цементне кошуљице на крову шахте у два слоја (један слој за подлогу хоризонталне хидроизолације и други за заштиту хидроизолације), и на поду бунарске шахте од цементног малтера 1:3 дебљине 2cm са пердашењем горње површине. Обрачун по m2 кошуљице | | m2 | | 15.10 | |  | |  | |
| 2. Допрема, набавка Ι уградња киселоотпорених керамичких плочица на унутрашње зидове шахта. Обрачун по m2 уграђених плочица. (2x2,3+2x2)x2=17.20 | | m2 | | 17.20 | |  | |  | |
| 3. Допрема, набавка Ι уградња киселоотпорених керамичкинчх плочица на под шахта . Обрачун по m2 уграђених плочица. 2,3x2=4.60 | | m2 | | 4.60 | |  | |  | |
| 4. Набавка, доптрема и монтажа вентилационих цеви 150mm са вентилационом главом на крову шахте. Обрачун по комаду. | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 5. Набавка, допрема и монтажа вентилационих цеви 200mm са вентилационом главом на крову шахте. Обрачун по комаду. | | kom | | 1.0 | |  | |  | |
| 6. Набавка материјала, радионичка израда и уградња поклопца димензије 90x80 cm. Поклопац чине оквир од L профила 50x50x7 mm, димензија 80x70 cm који се анкерише у горњу плочу и рам са дијагоналним укрућењима од L профила 30x30x5 преко кога је постављен челични лим дебљине 5 mm. Комплетан поклопац је топлоцинкован. У цени испоруке су и шарке и две резе са катанацима за закључавање поклопца. Oбрачун по уграђеном поклопцу. | | kom | | 1 | |  | |  | |
| **УКУПНО ΙV ЗИДАРСКИ, ЛИМАРСКИ И БАВАРСКИ РАДОВИ:** | | | | | | | |  | |
| **V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1. Израда хоризонталне хидроизолације испод доње плоче шахте са издизањем вертикално уз зидове бунарске главе, од једног хладног премаза битулитом и битуменских трака Кондор 4, варене 100%, са преклопима 10cm. Обрачун по m2 површинеc 3,3x3,0+2x(0,05+0,2+0,3+0,1)=11,20 | | m2 | | 11.20 | |  | |  | |
| 2. Израда вертикалне хидроизолације са спољне стране зидова шахте, од једног хладног премаза битулитом и битуменских трака Кондор 4, варене 100%, са преклопима 10cm. Обрачун по m2 површине | | m2 | | 38.00 | |  | |  | |
| 3. Израда хоризонталне хидроизолације на горњој плочи шахте, од једног хладног премаза битулитом и битуменских трака Кондор 4, варене 100%, са преклопима 10cm. Обрачун по m2 површине. 3,4x3,1=10.54 | | m2 | | 10.50 | |  | |  | |
| 4. Набавка, допремање и уградња чепасте HDPE фолије као заштите спољне хидроизолације зидова са преклопима 20cm, заједно са потребним материјалом за фиксирање рубова. Обрачун по m2 површине | | m2 | | 38.00 | |  | |  | |
| **УКУПНО V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:** | | | | | | | |  | |
| **VΙ МОНТАЖНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1. Набавка, транспорт и монтажа фазонских комада и водоводне арматуре од нодуларног лива у пумпној станици ради повезицања пумпи и цевовода, према спецификацији. Сва опрема је за притисак од 10 и 16bari. Обрачун по комаду. | |  | |  | |  | |  | |
| 1. Tuljak sa prirubnicom DN 80mm/10 bari | | kom | | 2 | |  | |  | |
| 2. Q 90 komad DN 80mm/10bari | | kom | | 2 | |  | |  | |
| 3. FF komad DN 80mm/600 mm/10bari | | kom | | 2 | |  | |  | |
| 4.MDK komad DN 80mm/10bari | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 5.T komad DN 80 mm sa izvodom za presostat | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 6.T komad DN 80/65 mm/10bari | | kom | | 2 | |  | |  | |
| 7.Ovalni zasun DN 65mm/10bari | | kom | | 2 | |  | |  | |
| 8. FFR komad DN65/50 mm/10bari | | kom | | 2 | |  | |  | |
| 9. FFR komad DN 65/50 mm/16bari | | kom | | 2 | |  | |  | |
| 10. Nepovratni ventil DN 65 mm/16 bari | | kom | | 2 | |  | |  | |
| 11. T komad DN80/65 mm/16 bari | | kom | | 2 | |  | |  | |
| 12. Ovalni zasun DN 80mm /16 bari | | kom | | 2 | |  | |  | |
| 13. T komad DN 80/50mm /16 bari | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 14. Ovalni zasun DN 50mm/ 16 bari | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 15. X komad DN80 mm na 5/4 ''/ 10 bari | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 16. X komad DN 80 mm/ 10 bari | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 17. Q 90 komad DN 80mm/ 16 bari | | kom | | 2 | |  | |  | |
| 18. Pocinkovana cev 5/4 '' | | m | | 1 | |  | |  | |
| 19. Presostat | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 2. Набавка и монтажа Вишестепене вертикалне пумпе тип CALPEDA MXV 40-806/C или слична снаге N=2.2kW 400VAC, IE3, хидрауиличких перфоманси Q=2lit/s - H=59 метара, Кућиште пумпе, радна кола, спроводна кола INOX AISI 304, веза хидраулике и мотора преко брзе спојнице, усис и потис у IN LINE изведби са прелазом на DN 50, максимални притисак у кућишту пумпе NP25.пумпа мора поседовати WRAS и ACS сертификат да је подобна за употребу у апликацијама питке воде. | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 3. Набавка и монтажа вишестепене вертикалне пумпе тип CALPEDA MXV 50-1605/C или сличне, снаге N=5.5kW 400VAC, IE3, хидрауиличких перфоманси Q=6lit/s - H=47 метара, Кућиште пумпе, радна кола, спроводна кола INOX AISI 304, веза хидраулике и мотора преко брзе спојнице, усис и потис у IN LINE изведби DN 50, максимални притисак у кућишту пумпе NP25.пумпа мора поседовати WRAS и ACS сертификат да је подобна за употребу у апликацијама питке воде. | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 4. Набавка и монтажа хидрофорске посуде тип CALPEDA SM-V 100/10 или сличне, капацитета V=100lit вертикалне изведбе са ножицама за самосталну монтажу, радни притисак NP 10, прикључак 1", са имплементираним манометром са приказом притиска у боци, .EPDM гума у унутрашњости са карактеристика за употребу питке воде. | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 5. Набавка и монтажа ELEKTROORMARa TIP HYDROUNIT 1F1DZ 2.2/5.5/400/50Hz 1F1DZ 2.2/5.5/400/50Hz или одговарајући, који служи за урављање двема пумпама хидро станице, прва пилот пумпа снаге N=2.2kW је погоњена преко фреквентог регулатора тип CALPEDA I-MAT 2.2Kw IP 54 у PID режиму константног одржавања притиска у мрежи док је друга пумпа погоњена комбинацијом звезда/троугао снаге N=5.5kW, орман поседује сву потребну нисконапонску опрему за погон и заштиту пумпи, заштита од рада на суво је преко пресостата, на заслону ормара се налази HMI touch panel 7" за надзор и управљање хидро станицом као и приказом свих виталних параметра постројења.У цену урачунати све потребне каблове за повезивање са пумпама и преостатима и трансмитером притиска. | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 6. Набавка, допрема и уградња ливено гвоздених пењалица Обрачун по комаду | | kom | | 8 | |  | |  | |
| **УКУПНО VΙ МОНТАЖНИ РАДОВИ:** | | | | | | | |  | |
| **VΙΙ ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1. Геодетско снимање изграђеног објекта. Снимањем се утврђује хоризонтални и вертикални положај објеката . Снимање врши овлашћена установа. Подаци о снимању и графичка презентација истих су саставни део документације за технички пријем. Обрачун по комаду | | kom | | 1.00 | |  | |  | |
| 2. Картирање изведеног и снимљеног објекта. Картирање врши овлашћена установа. Обрачун по комаду | | kom | | 1.00 | |  | |  | |
| **УКУПНО VIΙ ОСТАЛИ РАДОВИ :** | | | | | | | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за А (I+ II-1 + ΙΙ-2 +III+IV+V+VI+ VIΙ):** | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **Б) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1.Машински ископ рова у улици Петра Кочића за полагање каблова за напајање електричном енергијом пумпне станице. Странице рова се правилно одсецају и грубо планира дно рова. Материјал из ископа се одвози на депонију коју одреди надзорни орган. Дубина рова је 1,50 m, ширина рова је 0,60 m, а дужина 20 m. Пре почетка ископа рова обавезно извршити шлицовање због могућих подземних инсталација. Обрачун по m3 20х1,5х0,6=18 | | m3 | | 18.00 | |  | |  | |
| 2.Фино планирање дна ископа са тачношћу +/- 1 cm. Ископани материјал се одбацује на минимално 2 m од ивице рова. Обрачун по m2 исплаиране површине. | | m2 | | 12.00 | |  | |  | |
| 3.Набавка, допремање и уграђивање песка. Песак се уграђује испод d=10 cm, око и 30 cm изнад кабла. Песак се збија до минималне збијености Мs=2,5 kN/cm2 , a у зони коловоза до Мs=3,5 kN/cm2 . Број и место испитивања збијености затрпавања одређује надзорни орган и контролише извршење истих. Обрачун по m3 уграђеног песка. | | m3 | | 4.80 | |  | |  | |
| 4.Затрпавање рова природним шљунком. Затрпавање се врши у слојевима од 20 cm. Материјал се машински збија од збијености Мs=3,5 kN/cm2 . Број и место испитивања збијеност одређује надзорни орган. Обрачун по m3 затрпаног рова. Обрачун по m3 затрпаног рова. | | m3 | | 13.20 | |  | |  | |
| 5.Утовар, транспорт, истовар и разастирање вишка материјала из ископа на депонији до које је средња транспортна даљина 4 km. Обрачун по m3 транспортованог материјала. | | m3 | | 18.00 | |  | |  | |
| 6.Подграђивање бочних страна рова дрвеном или металном оплатом на средње бочни притисак. Обрачун по m2 постављене и на крају радова извађене подграде. Обрачунска висина подграде је од дна рова до 20 cm изнад нивоа терена. Обрачун по m2 постављене и демонтиране подграде. | | m2 | | 68.00 | |  | |  | |
| 7.Контрола збијености песка и шљунка у рову положеног кабла, адекватном методом (мерење стишљивости на лицу места, Покторов опит, инструментом са лаким падајућим тегом или друго. Контролу врши Надзорни орган на местима према сопственом одабиру. Обрачуном је обухваћено и давање извештаја. | | kom | | 2.00 | |  | |  | |
| 8.Набавка и постављање бетонског стуба за електроенергетске дистрибутивне мреже висине 9 mса опремом за постављање проводника. Обрачун по комаду уграђеног стуба. | | kom | | 1.00 | |  | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за Б:** | | | | | | | |  | |
| **В) EЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА** | | | | | | | | | |
| 1. Испорука енергетског кабла, посипање дна канала ситним песком, ручно змијолико полагање кабла и обележавање кабловске трасе прописаним ознакама  1 РР41 4 х 6 mm2 | m | | | | 40 | |  | |  |
| 2.Испорука проводника X00-A 4 х 16 mm2  и израда прикључка на нисконапонску дистрибутивну мрежу причвршћивањем жила овог проводника за жиле уличног вода помоћу А1-А1 клеме 6 до 35 mm2 . Увођење проводника у РОММ са доње стране и повезивање. Ваздушни прикључак чини:  1 проводник X00-A 4 х 16 mm2  2 A1-A1 клема 6-35 mm2 | m  kom | | | | 40  1 | |  | |  |
| 3.Испорука и постављање изводног мерног ормара ΙМО од изолационог материјала са вратима, бравом и провидним стаклом сличног типа Feman MRO1S, причвршченог за нисконапонски стуб на прописаној висини и на прописани начин који садржи:  3.1 трофазно двотарифно електронско бројило 3x230/400V, 50 Hz, 10-60(80) A, са могућношћу даљинске комуникације путем DLMS протока са интегрисаним уређајем за управљање тарифама  3.2 ZUDA 40/0,5 A  3.3 limitatori 25A  3.4 алуминијумска шина 35 mm  3.5 полиестерски ормар мерног места | kom  kom  kom  kom  kom | | | | 1  1  3  1  1 | |  | |  |
| 4.Додавање у ормар ROŠ следеће опреме:  1 аутоматски осигурачи МС 32, 6 КА, типа С:  16А  10А | kom  kom | | | | 2  1 | |  | |  |
| 5. Испорука проводника, постављање на пластичне обујмице по зиду шахте следећих проводника:  5.1 монофазне OG прикључнице PP-Y 3x2,5 mm2  5.2 унутрашњег осветљења шахте PP-Y 3x1,5 mm2 | m  m | | | | 10  10 | |  | |  |
| 6.Испорука и уградња инсталационог прекидача 250V, 10 A y OG конструкцији  1 једнополни | kom | | | | 1 | |  | |  |
| 7.Испорука, уградња и повезивање бродске светиљке на зиду шахте  1 100W | kom | | | | 1 | |  | |  |
| 8.Испорука проводника P-Y 6 mm2 жуто-зелене боје и галванско повезивање свих металних маса водоводне опреме у шахти и повезивање овог проводника са сабирницом за уземљење у разводном ормару шахте. | m | | | | 20 | |  | |  |
| 9. Испорука, укопавање у земљу на дубину од 0,8m поцинковане челичне траке Fe-Zn 25х4mm за уземљење цеви електричне инсталације пумпне станице | m | | | | 50 | |  | |  |
| **УКУПНО без ПДВ-а за В:** | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | | | | | | | | |
| А)ПУМПНА СТАНИЦА | | | | | | |  | | |
| Б)ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | | | | | | |  | | |
| В)EЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА | | | | | | |  | | |
| **Укупно без ПДВ-а:** | | | | | | |  | | |
| **ПДВ:** | | | | | | |  | | |
| **Укупно са ПДВ-ом:** | | | | | | |  | | |

Потпис овлашћеног лица

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НАПОМЕНА: Одговрно лице понуђача дужно је да попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке.**

***V – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

Пројектно-техничка документација која се ставља понуђачу на увид је Пројекат за извођење – *Изградња пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница,* пројектанта: Радња за пројектовање и изградњу СДМ, Кашевар, бр: 351-124/18-03 од 16.08.2018.године, са следећим деловима:

* *Главна свеска: G-110/18*
* *Пројекат комуналне инфраструктуре: 110/18*
* *Пројекат ЕЕ инсталација: Е-110/18.*

За пројектоване радове је издато Решење о одобрењу извођења радова, број: ROP-BAT-18540-ISAW-2/2018 од 10.08.2018.године.

***VI УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);* | **Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  **Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* | **Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Предузетници**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН).* | Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу **VIII, образац 5**). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | * Изјава понуђача о техничком капацитету ***(Образац изјаве, дат је у поглављу VIII-8),*** * за средства набављена до 31.12.2018. године - пописна листа **или** аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером битиозначена тражена техничка опрема; * за средства набављена од 1.1.2019. године рачун и отпремница; * техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу**.** * За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. **На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању**. * За радне машине које подлежу регистрацији доставити фотокопију саобраћајне дозволе и очитану саобраћајну дозволу, важећу на дан отварања понуда. **На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању**. * За радне машине које не подлежу регистрацији, доставити стручни налаз о исправности машине од стране овлашћене институције. **На налазу** **уписати везу са доказом о располагању.** |
|  | * Комбинована машина – 1 ком * Камион кипер (носивости минимум 5 тона) - 1 ком * Вибро плоча - 1 ком |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | 1. Изјава понуђача о кадровском капацитету ***(Образац изјаве, дат је у поглављу VIII-7),***  2. За 1 (једног) дип. грађ. инжењера:   * Фотокопија Обрасца М3А, МА, М1/М2 односно одговарајућег М обрасца или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област); * фотокопија лиценце бр.413 или 414 са потврдом ИКС о важењу исте. Потврда ИКС-а мора да покрива период извођења радова,  1. За 1 (једног) дипл. инж. електрот:  * Фотокопија Обрасца М3А, МА, М1/М2 односно одговарајућег М обрасца или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област); * фотокопија лиценце бр.450 са потврдом ИКС о важењу исте. Потврда ИКС-а мора да покрива период извођења радова,  1. За преосталих 5 (пет) запослених радника:  * Фотокопијe Обрасца М3А, МА, М1/М2 односно одговарајућег М обрасца или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област). |
|  | * најмање 5 (пет) запослених радника, од којих један армирач, један тесар а остала 3 радника руковаоци грађевинским машинама, возачи камиона и НКВ радници * најмање 1 (један) дипл.грађ. инж. хидротехничке струке са лиценцом одговорног извођача радова број 413 или 414 * најмање 1 (један) дипл. инж. електротехнике, који мора имати лиценцу бр. 450; |

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2 и 3 понуђач доказује достављањем наведених **ДОКАЗА** у табеларном приказу, а под редним бројем 4. достављањем **ИЗЈАВЕ** (Образац 5 у поглављу VII ове конкурсне документације).

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем наведених **ДОКАЗА** у табеларном приказу**.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,** у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. У том случају **ИЗЈАВА** (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 6 у поглављу VII ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. И у том случају **ИЗЈАВА** (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 5 у поглављу VII ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

***VII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

**1) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“.**

**2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исту најнижу понуђену цену, исти рок извођења радова и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

***VIII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 5);
6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 6);
7. Образац изјаве о кадровском капацитету (Образац 7);
8. Образац изјаве о техничком капацитету (Образац 8);

***(ОБРАЗАЦ 1)***

***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку грађевинских радова на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница - интерни број ЈНВВ 16/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.14/19.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (е-маил):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

***5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ*: Грађевински** **радови на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница, интерног броја ЈНВВ 16/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.14/19**

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | **45 дана** |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова (не дужи од 30 календарских дана) |  |
| Гарантни период (не краћи од 2 године) |  |

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

*Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.*

***(ОБРАЗАЦ 2)***

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА ЗА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ У НАСЕЉУ СТАРА ЛОЗНИЦА** | | | | | | | | | |
| **ОПИС РАДОВА**  **(1)** | | **ЈЕД.МЕР.**  **(2)** | **КОЛ.**  **(3)** | | | **ЈЕД. ЦЕНА**  **(4)** | | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А**  **(5)** | |
| **А) ПУМПНА СТАНИЦА** | | | | | | | | | |
| **I ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1. Расчишћавање терена на локацији шахте, сечење шибља, дрвећа и осталог растиња, вађење корења, чишћење и одвоз свог отпадног материјала на депонију или локацију коју буде одредио надлежни орган. Обрачун по m2 расчишћене површине. 5,5x5,8=31,90 | | m2 | 32.00 | | |  | |  | |
| 2.Обележавање терена за бунарску шахту. Неопходно обележити положај шахте постављањем и осигурањем фиксне тачке за геодетску контролу у вертикалној и хоризонталној равни (и наносна скела). Обрачун по m2 . | | m2 | 32.00 | | |  | |  | |
| **УКУПНО I ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | | | | | | | |  | |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| **II-1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ЗА ШАХТУ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ** | | | | | | | | | |
| 1. Скидање хумосног слоја дебљине 20cm машинским путем са површине предвиђене за изградњу шахте са транспортом и одлагањем на привремену депонију или локацију коју буде одредио надлежни орган. Обрачун по m2 површине. | | m2 | | 32.00 | |  | |  | |
| 2.Широки ископ за фундирање шахте у земљишту ΙΙΙ категорије. У цену урачунати спуштање и одржавање потребног нивоа подземне воде. Обрачун по m3 ископа у самониклом стању.  (5,5x5,8+4,9x4,6)/2x2,1=57,20 | | m3 | | 57.20 | |  | |  | |
| 3. Ручно планирање основе за темељ шахте у земљишту ΙΙΙ категорије са тачношћу до на 2 cm према пројектованим котама. У цену урачунати спуштање и одржавање потребног нивоа подземне воде. Обрачун по m2 испланиране површине. 3,40x3,70=12,58 | | m2 | | 12.60 | |  | |  | |
| 4. Набавка, допрема и уградња шљунчаног тампона природне мешавине дебљине 20cm са набијањем, за ослањање шахта . У цену урачунати спуштање и одржавање потребног нивоа подземне воде. Обрачун по m3 уграђеног шљунка. 3,7x3,4x0,2=2,52 | | m3 | | 2.52 | |  | |  | |
| 5. Затрпавање око шахте шљунчаним материјалом (због близине саобраћајнице) у слојевима уз прописно набијање. Насипање горњег слоја од 20cm извршити пробраним материјалом из ископа. Обрачун по m3 уграђеног материјала. (57,20+6,4)-(2,7x2,4x1,56+3,3x3,0x0,31)=50,42 | | m3 | | 50.42 | |  | |  | |
| 6. Утовар и одвоз вишка земље на депонију удаљену до 1km са уређењем депоније. Обрачун по m3 ископа у самониклом стању. | | m3 | | 57.20 | |  | |  | |
| 7. Уређење терена око шахте. Обрачун по m2 уређене површине. | | m2 | | 32.00 | |  | |  | |
| **УКУПНО II-1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ЗА ШАХТУ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ**: | | | | | | | |  | |
| **II-2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ОДВОДНОГ КАНАЛА** | | | | | | | | | |
| 1. Чишћење и продубљивање канала за одвод атмосферске воде који је непосредно уз шахту, сечење ситног растиња и вађење корења и одвоз свог отпадног материјала на депонију или локацију коју буде одредио надлежни орган. Канал се чисти од пропуста до пропуста у дужини од око 20 m, просечне ширине 3m, у дубини постојећих пропуста од око 0,5m. У цену улази и чишћење постојећих пропуста.  Обрачун по m' рашчишћене површине. | | mʹ | | 20.00 | |  | |  | |
| 2. Набавка, допремање и уграђивање шљунка у дно канала за подлогу уградњу АБ цеви. Шљунак се уграђује 20cm испод цеви уз машинско сабијање. Обрачун по m3 уграђеног шљунка. | | m3 | | 2.50 | |  | |  | |
| 3. Набавка, допремање и полагање армирано бетонских цеви унутрашњег пречника 800mm.Позицијом је обухваћен сав рад и спојни материјал. Пре уградње сваку цев визуелно прегледати. Оштећене или напрсле цеви се не смеју уграђивати. Цеви целом својом дужином морају лежати на слоју добро сабијене подлоге од шљунка дебљине 20cm. Обрачун по m' уграђене цеви. | | mʹ | | 11.00 | |  | |  | |
| 4. Набавка материјала и уградња габиона за ојачање обале канала на страни пумпне шахте ради заштите шахте од бујичног тока и плавњеља од атмосверских вoда. Обрачуном обухватити: набавка жичане корпе од поцинкованих челичних шипки или хексагоналних уплетених жица, набавка иберлауфа или туцаника од 31,5-63 mm као испуне. Формирање габиона на лицу места и уградња. Габиони се уграђују од изводног пропуста у дужини од 10m, у два редана смицања од 20cm. Остатак простора између шахте и габиона запуња се природним шљунком. Обрачун по mʹ комплетно изведених радова. | | mʹ | | 10.00 | |  | |  | |
| **УКУПНО II-2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ОДВОДНОГ КАНАЛА:** | | | | | | | |  | |
| **ΙΙΙ БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1. Израда подлоге за хоризонталну хидроизолацију испод доње плоче шахте од набијеног бетона МВ15 дебљине 5cm. Обрачун по m2 уграђене подлоге. 3,3x2,3=7,59 | | m2 | | 7.60 | |  | |  | |
| 2. Израда заштитног слоја преко хоризонталне хидроизолације од мршавог бетона МB15 дебљине 5cm. Обрачун по m2 уграђене подлоге. 3,3x2,3=7,59 | | m2 | | 7.60 | |  | |  | |
| 3. Израда слоја за пад на поду шахте од набијеног бетона МB15 просечне дебљине 8cm са израдом горње површине у нагибу 1%. Oбрачун по m2 уграђеног слоја. 2,3x2,0=4,6 | | m2 | | 4.60 | |  | |  | |
| 4. Израда слоја за пад на крову шахте од набијеног бетона МB15 просечне дебљине 8.0cm са израдом горње површине у нагибу 1% од отвора поклопца ка ивици крова. Обрачун по m2 уграђеног слоја. 3,4x3,1=10,54 | | m2 | | 10.50 | |  | |  | |
| 5. Израда доње плоче шахте од армираног водонепропусног бетона МB30 d=20cm према детаљима из пројекта у свему према прописима за бетон и армирани бетон. У цену урачуната сва потребна арматура, оплата, подграда, уградња и неговање бетона. Обрачун по m3 уграђеног бетона. 2,7x2,4x0,2=1.30 | | m3 | | 1.30 | |  | |  | |
| 6. Израда горње плоче шахте од армираног бетона МB30 d=15cm према детаљима из пројекта у свему према прописима за бетон и армирани бетон. У цену урачуната сва потребна арматура, оплата, подграда, уградња и негивање бетона а усвему према техничком опису и детаљима из пројекта. Обрачун по m3 уграђеног бетона. 3,4x3,1x0,15=1.58 | | m3 | | 1.58 | |  | |  | |
| 7. Израда зидова шахте од армираног водонепропусног бетона V4 МB30 d=20cm према детаљима из пројекта у свему према прописима за бетон и армирани бетон. У цену урачуната сва потребна арматура, оплата, подграда, уградња и неговање бетона. Обрачун по m3 уграђеног бетона. 2,0x0,2x(2,7+2,4)x2=4.08 | | m3 | | 4.08 | |  | |  | |
| 8. Набавка потребног материјала и израда анкер блокова од набијеног бетона МB 15 за ослонце Ткомада и пумпи, у цену урачуната и израда оплате. | | m3 | | 0.12 | |  | |  | |
| **УКУПНО IΙΙ БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ**: | | | | | | | |  | |
| **ΙV ЗИДАРСКИ, ЛИМАРСКИ И БPAВАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1. Израда цементне кошуљице на крову шахте у два слоја (један слој за подлогу хоризонталне хидроизолације и други за заштиту хидроизолације), и на поду бунарске шахте од цементног малтера 1:3 дебљине 2cm са пердашењем горње површине. Обрачун по m2 кошуљице | | m2 | | 15.10 | |  | |  | |
| 2. Допрема, набавка Ι уградња киселоотпорених керамичких плочица на унутрашње зидове шахта. Обрачун по m2 уграђених плочица. (2x2,3+2x2)x2=17.20 | | m2 | | 17.20 | |  | |  | |
| 3. Допрема, набавка Ι уградња киселоотпорених керамичкинчх плочица на под шахта . Обрачун по m2 уграђених плочица. 2,3x2=4.60 | | m2 | | 4.60 | |  | |  | |
| 4. Набавка, доптрема и монтажа вентилационих цеви 150mm са вентилационом главом на крову шахте. Обрачун по комаду. | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 5. Набавка, допрема и монтажа вентилационих цеви 200mm са вентилационом главом на крову шахте. Обрачун по комаду. | | kom | | 1.0 | |  | |  | |
| 6. Набавка материјала, радионичка израда и уградња поклопца димензије 90x80 cm. Поклопац чине оквир од L профила 50x50x7 mm, димензија 80x70 cm који се анкерише у горњу плочу и рам са дијагоналним укрућењима од L профила 30x30x5 преко кога је постављен челични лим дебљине 5 mm. Комплетан поклопац је топлоцинкован. У цени испоруке су и шарке и две резе са катанацима за закључавање поклопца. Oбрачун по уграђеном поклопцу. | | kom | | 1 | |  | |  | |
| **УКУПНО ΙV ЗИДАРСКИ, ЛИМАРСКИ И БАВАРСКИ РАДОВИ:** | | | | | | | |  | |
| **V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1. Израда хоризонталне хидроизолације испод доње плоче шахте са издизањем вертикално уз зидове бунарске главе, од једног хладног премаза битулитом и битуменских трака Кондор 4, варене 100%, са преклопима 10cm. Обрачун по m2 површинеc 3,3x3,0+2x(0,05+0,2+0,3+0,1)=11,20 | | m2 | | 11.20 | |  | |  | |
| 2. Израда вертикалне хидроизолације са спољне стране зидова шахте, од једног хладног премаза битулитом и битуменских трака Кондор 4, варене 100%, са преклопима 10cm. Обрачун по m2 површине | | m2 | | 38.00 | |  | |  | |
| 3. Израда хоризонталне хидроизолације на горњој плочи шахте, од једног хладног премаза битулитом и битуменских трака Кондор 4, варене 100%, са преклопима 10cm. Обрачун по m2 површине. 3,4x3,1=10.54 | | m2 | | 10.50 | |  | |  | |
| 4. Набавка, допремање и уградња чепасте HDPE фолије као заштите спољне хидроизолације зидова са преклопима 20cm, заједно са потребним материјалом за фиксирање рубова. Обрачун по m2 површине | | m2 | | 38.00 | |  | |  | |
| **УКУПНО V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:** | | | | | | | |  | |
| **VΙ МОНТАЖНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1. Набавка, транспорт и монтажа фазонских комада и водоводне арматуре од нодуларног лива у пумпној станици ради повезицања пумпи и цевовода, према спецификацији. Сва опрема је за притисак од 10 и 16bari. Обрачун по комаду.   |  | | --- | | 1. Tuljak sa prirubnicom DN 80mm/10 bari | | 2. Q 90 komad DN 80mm/10bari | | 3. FF komad DN 80mm/600 mm/10bari | | 4.MDK komad DN 80mm/10bari | | 5.T komad DN 80 mm sa izvodom za presostat | | 6.T komad DN 80/65 mm/10bari | | 7.Ovalni zasun DN 65mm/10bari | | 8. FFR komad DN65/50 mm/10bari | | 9. FFR komad DN 65/50 mm/16bari | | 10. Nepovratni ventil DN 65 mm/16 bari | | 11. T komad DN80/65 mm/16 bari | | 12. Ovalni zasun DN 80mm /16 bari | | 13. T komad DN 80/50mm /16 bari | | 14. Ovalni zasun DN 50mm/ 16 bari | | 15. X komad DN80 mm na 5/4 ''/ 10 bari | | 16. X komad DN 80 mm/ 10 bari | | 17. Q 90 komad DN 80mm/ 16 bari | | 18. Pocinkovana cev 5/4 '' | | 19. Presostat | | | kom  kom  kom  kom  kom  kom  kom  kom  kom  kom  kom  kom  kom  kom  kom  kom  kom  m  kom | | 2  2  2  1  1  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  2  1  1 | |  | |  | |
| 2. Набавка и монтажа Вишестепене вертикалне пумпе тип CALPEDA MXV 40-806/C или слична снаге N=2.2kW 400VAC, IE3, хидрауиличких перфоманси Q=2lit/s - H=59 метара, Кућиште пумпе, радна кола, спроводна кола INOX AISI 304, веза хидраулике и мотора преко брзе спојнице, усис и потис у IN LINE изведби са прелазом на DN 50, максимални притисак у кућишту пумпе NP25.пумпа мора поседовати WRAS и ACS сертификат да је подобна за употребу у апликацијама питке воде. | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 3. Набавка и монтажа вишестепене вертикалне пумпе тип CALPEDA MXV 50-1605/C или сличне, снаге N=5.5kW 400VAC, IE3, хидрауиличких перфоманси Q=6lit/s - H=47 метара, Кућиште пумпе, радна кола, спроводна кола INOX AISI 304, веза хидраулике и мотора преко брзе спојнице, усис и потис у IN LINE изведби DN 50, максимални притисак у кућишту пумпе NP25.пумпа мора поседовати WRAS и ACS сертификат да је подобна за употребу у апликацијама питке воде. | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 4. Набавка и монтажа хидрофорске посуде тип CALPEDA SM-V 100/10 или сличне, капацитета V=100lit вертикалне изведбе са ножицама за самосталну монтажу, радни притисак NP 10, прикључак 1", са имплементираним манометром са приказом притиска у боци, .EPDM гума у унутрашњости са карактеристика за употребу питке воде. | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 5. Набавка и монтажа ELEKTROORMARa TIP HYDROUNIT 1F1DZ 2.2/5.5/400/50Hz 1F1DZ 2.2/5.5/400/50Hz или одговарајући, који служи за урављање двема пумпама хидро станице, прва пилот пумпа снаге N=2.2kW је погоњена преко фреквентог регулатора тип CALPEDA I-MAT 2.2Kw IP 54 у PID режиму константног одржавања притиска у мрежи док је друга пумпа погоњена комбинацијом звезда/троугао снаге N=5.5kW, орман поседује сву потребну нисконапонску опрему за погон и заштиту пумпи, заштита од рада на суво је преко пресостата, на заслону ормара се налази HMI touch panel 7" за надзор и управљање хидро станицом као и приказом свих виталних параметра постројења.У цену урачунати све потребне каблове за повезивање са пумпама и преостатима и трансмитером притиска. | | kom | | 1 | |  | |  | |
| 6. Набавка, допрема и уградња ливено гвоздених пењалица Обрачун по комаду | | kom | | 8 | |  | |  | |
| **УКУПНО VΙ МОНТАЖНИ РАДОВИ:** | | | | | | | |  | |
| **VΙΙ ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1. Геодетско снимање изграђеног објекта. Снимањем се утврђује хоризонтални и вертикални положај објеката . Снимање врши овлашћена установа. Подаци о снимању и графичка презентација истих су саставни део документације за технички пријем. Обрачун по комаду | | kom | | 1.00 | |  | |  | |
| 2. Картирање изведеног и снимљеног објекта. Картирање врши овлашћена установа. Обрачун по комаду | | kom | | 1.00 | |  | |  | |
| **УКУПНО VIΙ ОСТАЛИ РАДОВИ :** | | | | | | | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за А (I+ II-1 + ΙΙ-2 +III+IV+V+VI+ VIΙ):** | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **Б) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| 1. Машински ископ рова у улици Петра Кочића за полагање каблова за напајање електричном енергијом пумпне станице. Странице рова се правилно одсецају и грубо планира дно рова. Материјал из ископа се одвози на депонију коју одреди надзорни орган. Дубина рова је 1,50 m, ширина рова је 0,60 m, а дужина 20 m. Пре почетка ископа рова обавезно извршити шлицовање због могућих подземних инсталација. Обрачун по m3 20х1,5х0,6=18 | | m3 | | 18.00 | |  | |  | |
| 1. Фино планирање дна ископа са тачношћу +/- 1 cm. Ископани материјал се одбацује на минимално 2 m од ивице рова. Обрачун по m2 исплаиране површине. | | m2 | | 12.00 | |  | |  | |
| 1. Набавка, допремање и уграђивање песка. Песак се уграђује испод d=10 cm, око и 30 cm изнад кабла. Песак се збија до минималне збијености Мs=2,5 kN/cm2 , a у зони коловоза до Мs=3,5 kN/cm2 . Број и место испитивања збијености затрпавања одређује надзорни орган и контролише извршење истих. Обрачун по m3 уграђеног песка. | | m3 | | 4.80 | |  | |  | |
| 1. Затрпавање рова природним шљунком. Затрпавање се врши у слојевима од 20 cm. Материјал се машински збија од збијености Мs=3,5 kN/cm2 . Број и место испитивања збијеност одређује надзорни орган. Обрачун по m3 затрпаног рова. Обрачун по m3 затрпаног рова. | | m3 | | 13.20 | |  | |  | |
| 1. Утовар, транспорт, истовар и разастирање вишка материјала из ископа на депонији до које је средња транспортна даљина 4 km. Обрачун по m3 транспортованог материјала. | | m3 | | 18.00 | |  | |  | |
| 1. Подграђивање бочних страна рова дрвеном или металном оплатом на средње бочни притисак. Обрачун по m2 постављене и на крају радова извађене подграде. Обрачунска висина подграде је од дна рова до 20 cm изнад нивоа терена. Обрачун по m2 постављене и демонтиране подграде. | | m2 | | 68.00 | |  | |  | |
| 1. Контрола збијености песка и шљунка у рову положеног кабла, адекватном методом (мерење стишљивости на лицу места, Покторов опит, инструментом са лаким падајућим тегом или друго. Контролу врши Надзорни орган на местима према сопственом одабиру. Обрачуном је обухваћено и давање извештаја. | | kom | | 2.00 | |  | |  | |
| 1. Набавка и постављање бетонског стуба за електроенергетске дистрибутивне мреже висине 9 mса опремом за постављање проводника. Обрачун по комаду уграђеног стуба. | | kom | | 1.00 | |  | |  | |
| **УКУПНО без ПДВ-а за Б:** | | | | | | | |  | |
| **В) EЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА** | | | | | | | | | |
| 1. Испорука енергетског кабла, посипање дна канала ситним песком, ручно змијолико полагање кабла и обележавање кабловске трасе прописаним ознакама  1 РР41 4 х 6 mm2 | m | | | | 40 | |  | |  |
| 2.Испорука проводника X00-A 4 х 16 mm2  и израда прикључка на нисконапонску дистрибутивну мрежу причвршћивањем жила овог проводника за жиле уличног вода помоћу А1-А1 клеме 6 до 35 mm2 . Увођење проводника у РОММ са доње стране и повезивање. Ваздушни прикључак чини:  1 проводник X00-A 4 х 16 mm2  2 A1-A1 клема 6-35 mm2 | m  kom | | | | 40  1 | |  | |  |
| 3.Испорука и постављање изводног мерног ормара ΙМО од изолационог материјала са вратима, бравом и провидним стаклом сличног типа Feman MRO1S, причвршченог за нисконапонски стуб на прописаној висини и на прописани начин који садржи:  1 трофазно двотарифно електронско бројило 3x230/400V, 50 Hz, 10-60(80) A, са могућношћу даљинске комуникације путем DLMS протока са интегрисаним уређајем за управљање тарифама  2 ZUDA 40/0,5 A  3 limitatori 25A  4 алуминијумска шина 35 mm  5 полиестерски ормар мерног места | kom  kom  kom  kom  kom | | | | 1  1  3  1  1 | |  | |  |
| 4.Додавање у ормар ROŠ следеће опреме:  1 аутоматски осигурачи МС 32, 6 КА, типа С:  16А  10А | kom  kom | | | | 2  1 | |  | |  |
| 5. Испорука проводника, постављање на пластичне обујмице по зиду шахте следећих проводника:  1 монофазне OG прикључнице PP-Y 3x2,5 mm2  2 унутрашњег осветљења шахте PP-Y 3x1,5 mm2 | m  m | | | | 10  10 | |  | |  |
| 6.Испорука и уградња инсталационог прекидача 250V, 10 A y OG конструкцији  1 једнополни | kom | | | | 1 | |  | |  |
| 7.Испорука, уградња и повезивање бродске светиљке на зиду шахте  1 100W | kom | | | | 1 | |  | |  |
| 8.Испорука проводника P-Y 6 mm2 жуто-зелене боје и галванско повезивање свих металних маса водоводне опреме у шахти и повезивање овог проводника са сабирницом за уземљење у разводном ормару шахте. | m | | | | 20 | |  | |  |
| 9. Испорука, укопавање у земљу на дубину од 0,8m поцинковане челичне траке Fe-Zn 25х4mm за уземљење цеви електричне инсталације пумпне станице | m | | | | 50 | |  | |  |
| **УКУПНО без ПДВ-а за В:** | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | | | | | | | | |
| А)ПУМПНА СТАНИЦА | | | | | | |  | | |
| Б)ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | | | | | | |  | | |
| В)EЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА | | | | | | |  | | |
| **Укупно без ПДВ-а:** | | | | | | |  | | |
| **ПДВ:** | | | | | | |  | | |
| **Укупно са ПДВ-ом:** | | | | | | |  | | |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* У колону 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* У колону 5 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 3); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

***Напомена:***

*Понуђена јединична цена може бити исказана са највише две децимале.*

*Није дозвољено да јединична цена износи 0,00 рсд, сходно члану 21. став 1. тачка 20) Закона о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018-др. закон)*

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(ОБРАЗАЦ 3)***

***ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***(ОБРАЗАЦ 4)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке грађевинских радова на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница, интерни број ЈНВВ 16/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.14/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

***(ОБРАЗАЦ 5)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................*.................................................................* у поступку јавне набавке грађевинских радова на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница,интерни број ЈНВВ 16/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.14/19, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

***(ОБРАЗАЦ 6)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник подизвођача дајем следећу

**ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА**

Подизвођач ................................*.................................................................* у поступку јавне набавке грађевинских радова на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница,интерни број ЈНВВ 16/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.14/19, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Подизвођач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

***(ОБРАЗАЦ 7)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ***

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изјављујемо, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да располажемо траженим кадровским капацитетом за реализацију набавке грађевинских радова на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница, интерни бр. ЈНВВ 16/2019,

а да ће за одговорног извођача радова бити именован/а

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , дипл.грађ.инж,

*(име и презиме),*

са лиценцом ИКС бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , дипл. инж. електротехнике,

*(име и презиме),*

са лиценцом ИКС бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_. 2019. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(ОБРАЗАЦ 8)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ***

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комбинована машина | \_\_\_\_ ком |
| 2. | Камион кипер (носивости минимум 5 тона) | \_\_\_\_ ком |
| 3. | Вибро плоча | \_\_\_\_ ком |

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_. 2019. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***IX МОДЕЛ УГОВОРА***

**УГОВОР**

**О ИЗВОЋЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА**

**НА ИЗГРАДЊИ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА ЗА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ У НАСЕЉУ СТАРА ЛОЗНИЦА, ЈН бр. 16/2019**

Закључен у Баточини, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2019.године, између:

1. **Општине Баточина, Општинске управе**, са седиштем у Баточини, улица Краља Петра I бр.32, ПИБ: 101220685, матични број: 07202342, број рачуна: 840-32640-81 код Управе за Трезор, коју заступа начелник Никола Несторовић (у даљем тексту: Наручилац)

и

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке

чији је заступник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( у даљем тексту: «Извођач»)

*или*

Носилац посла \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*назив носиоца посла*

адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: «Извођач») са члановима групе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*назив члана групе*

адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*назив члана групе*

адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*или*

Носилац посла \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*назив носиоца посла*

адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: «Извођач») са подизвођачем

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*назив подизвођача*

адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уговорне стране сагласно констатују:

* да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке, интерни број ЈНВВ 16/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.14/19, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца;
* да је Извођач радова доставио понуду број ......... од ............. 2019.године, која је заведена код Извођача под бројем ......... од ............. 2019.године (у даљем тексту: Понуда) и Образац IV - Спецификација радова, које у потпуности испуњавају услове из конкурсне документације, налазе се у прилогу и чине саставни део овог уговора;
* да је Наручилац Одлуком о додели уговора број .................................................. (попуњава Наручилац) доделио уговор за јавну набавку радова – Грађевински радови на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница **–** интерни број ЈНВВ 16/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.14/19;
* Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су Одлуком о буџету општине Баточина за 2019.годину, на разделу 4, глава 4.01, функција 620, програм 02 – Комуналне делатности, ПА 0008 –Управљање и снабдевање водом за пиће, позиција 063, економска класификација 511 - Инвестиционо одржавање.

**Предмет уговора**

**Члан 1.**

Предмет уговора је извођење радова на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

**Члан 2.**

Под извођењем радова се подразумева извођење свих радова обухваћених пројектом за извођење радова, а у складу са издатим решењем Одељења за обједињену процедуру јединице локалне самоуправе ROP-BAT-18540-ISAW-2/2018 од 10.08.2018.године, са свим претходним припремним радовима и извођачким радовима.

Извођач се обавезује да ће за потребе Наручиоца својом радним снагом, материјалом и механизацијом, савесно и стручно да изведе радове на подизању притиска за водоводну мрежу, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у отвореном поступку јавне набавке.

**Цена и начин плаћања**

**Члан 3.**

Извођач ће наведене радове извести по укупној цени од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) без ПДВ- а, односно од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ), добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Трошкове ПДВ-а сноси Наручилац, у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност («Сл.гласник РС», бр.84/2004, 86/2004-испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016- усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017- усклађени дин.изн, 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн., 30/2018 и 4/2019 – усклађени дин. изн.).

**Члан 4.**

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године, и потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспоран део ситуације.

Извођач ће у свакој ситуацији навести број Уговора о извођењу радова.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

**Финансијско обезбеђење**

**Члан 5.**

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму*.* Меница мора бити са клаузулама ***–*** безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности услуге без пдв-а, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење услуге.

**Рок извођења радова**

**Члан 6.**

Рок за извођење радова је \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

**Члан 7.**

Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача:

* у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
* у случају елементарних непогода и дејства више силе,
* у случају измене пројектно - техничке документације по налогу Наручиоца,
* у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Страна која је погођена вишом силом дужна је да докаже постојање више силе веродостојним документима, да одмах факсом или е-маил-ом обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе, односно других околности које спречавају извршење уговорне обавезе.

Наступање околности из овог члана проузрокује продужење рокова за извршење уговорних обавеза за време трајања таквих околности и разумног рока за отклањање тих околности.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

**Члан 8.**

Уколико извођач не испуни своје обавезе или касни са извршењем истих, а под условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1 % од укупне вредности за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорене казне не буде већи од 5% укупне вредности уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

**Обавезе Извођача**

**Члан 9.**

Извођач се обавезује:

- Да све радове који су предмет уговора, а према усвојеној понуди изведе сагласно техничкој документацији, техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке, техничким прописима и предвиђеној динамици;

- Да радове изведе квалитетно, у уговореном року, у свему према инвестиционо техничкој документацији, да води грађевинску књигу и грађевински дневник;

- Да одговара за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет уговорених радова у року предвиђеном прописима, а да ће недостатке који се појаве у току извођења радова отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова;

- Да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

- Да за уграђену опрему и материјале доставити атесте произвођача, потребне сертификате, гарантне листове и упутства у вези експлотације и техничког одржавања;

- Да одговорно лице Извођача радова организује обављање уговорених радова у циљу максималне безбедности радника, те одговара за штету која се у току извођења радова причини лицима и стварима;

- Да учествује у поступку техничког пријема објекта и отклони све примедбе од стране надлежног органа који врши технички пријем објекта.

**Обавезе Наручиоца**

**Члан 10.**

Наручилац се обавезује:

- Да Извођача уведе у посао у уговореном року и омогући му несметан приступ;

- Да одреди стручни надзор над извођењем радова и о томе обавести Извођача, односно достави одговарајуће решење;

- Да са Извођачем изврши примопредају изведених радова и изврши коначни обрачун стварно изведених радова и испорученог материјала;

- Да у складу са Законом о планирању и изградњи прибави одобрење за изградњу објекта који су предмет овог уговора;

- Да Извођачу плати уговорну цену на начин и под условима дефинисаним овим уговором.

**Извођење радова**

**Члан 11.**

За укупан уграђени материјал Извођач мора да обезбеди сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку изврши одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

**Члан 12.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писане сагласности, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019. године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10 % количине неће утицати на продужење рока завршетка радова.

**Члан 13.**

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

**Члан 14.**

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писаног закљученог уговора су правно неважећи.

**Члан 15.**

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење.

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у првобитни пројекат или у прву јавну набавку, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 10 % од укупне вреднсти уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би Наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходи за даље фазе извршења радова.

**Измене током трајања уговора**

**Члан 16.**

**НАРУЧИЛАЦ** може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке максимално за 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, односно максимално до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рсд без пдв-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рсд са пдв-ом, уколико постоји оправдана потреба за набавком предметних радова, а у складу са расположивим финансијским средствима на апропријацији за конкретну набавку, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

**Примопредаја радова**

**Члан 17.**

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетака радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом прузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањења недостатка другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

**Гарантни рок**

**Члан 18.**

Гарантни рок за све изведене радове износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рачунајући од дана примопредаје радова.

Ако се у гарантном року појаве недостаци на изведеним радовима, Извођач је дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди Наручилац.

Ако Извођач не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Инвеститор је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Извођача по овом уговору.

**Коначни обрачун**

**Члан 19.**

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непромењиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

**Раскид уговора**

**Члан 20.**

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорених обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорених обавеза по питању уговорене казне, као и друге последице у складу са Законом.

**Остале одредбе**

**Члан 21.**

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о планирању и изградњи објекта и Закона о облигационим односима.

**Члан 22.**

У случају спора уговора се месна надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

**Члан 23.**

Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у Уговор, за свој га признају тако што га својеручно потписују и то у 5 (пет) истоветних примерака, од чега 3 (три) примерка за Наручиоца, а 2 (два) за Извођача радова.

## ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Никола Несторовић, начелник

*Напомена :**Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. Тачка 3. ЗЈН.*

*Модел уговора попунити (****навести податке о понуђачу, цену/јед, као и остале услове из понуде****) и потписати.*

***X МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ***

На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета Дужник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тек.рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу за озбиљност понуде у отвореном поступку јавне набавке интерног броја ЈНВВ 16/2019*,* наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.14/2019 – Грађевински радови на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и ОВЛАШЋУЈЕМО повериоца (Наручиоца), Република Србија, Општина Баточина, Општинска управа, ул. Краља Петра I 32, 34227 Баточина, да предату меницу може попунити на износ од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а, што укупно износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара. Овлашћујемо повериоца да попуни меницу за наплату на износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна дужника, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а у кокрист повериоца, Република Србија, Општина Баточина, Општинска управа, ул. Краља Петра I 32, 34227 Баточина. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Овлашћујемо све банке код којих имамо пословне рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. Меница је важећа у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање. Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за повериоца, а 1 (један) за дужника.

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ**

**Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***XI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:Општинска управа општине Баточина, 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.32*,* са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку -** **Грађевински радови на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница, ЈН бр.16/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **28.10.2019.године до 10:00 часова.**

**Понуде се отварају истог дана у скупштинској сали Наручиоца у 10:30 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

* Образац понуде (Образац 1);
* Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
* Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - опционо;
* Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
* Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. ст.2. ЗЈН (Образац 5);
* Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75. ст.2. ЗЈН (Образац 6);
* Образац изјаве о кадровском капацитету (Образац 7);
* Образац изјаве о техничком капацитету (Образац 8);
* Попуњен образац спецификације радова;
* Попуњен и потписан модел уговора;
* Тражене доказе предвиђене VI делом кон.докум. ("Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност услова");
* Меницу за озбиљност понуде са меничним овлашћењем,
* **Диманички план**.

***3. ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Баточина, Општинска управа, 34227 Баточина, ул. Краља Петра I бр.32*,*  са назнаком:

„**Измена / Допуна / Опозив / Измена и допуна за јавну набавку**-  **Грађевински радови на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница, ЈН бр. 16/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **VI** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

* податке члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **VI** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је 45 дана*,* од дана испостављања привремених и окончане ситуације коју испоставља извођач, а којимa је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун извођача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**9.2.** Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок не сме бити краћи од 2 године, од записнички извршене примопредаје изведених радова.

***9.3.*** Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 30 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Место извођења радова – насеље Стара Лозница у Баточини, на кп.бр. 2485 и 2146 К.О. Баточина варошица.

**9.4.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Трошкове ПДВ-а сноси Наручилац, у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност («Сл.гласник РС», бр.84/2004, 86/2004-испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016- усклађени дин.изн.,108/2016, 7/2017- усклађени дин.изн, 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн ,30/2018 и 4/2019-усклађени дин.изн.).

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

***I Понуђач је дужан да уз понуди достави:***

***Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде*** *и то:*

***1)*****Бланко сопствену меницу** која се издаје у висини од **10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,** која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, која је наплатива у следећим случајевима:

* уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или мења своју понуду;
* уколико изабрани понуђач у року од пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца не достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа које наручилац захтева;
* уколико изабрани понуђач у року који одреди наручилац не потпише уговор о јавној набавци;

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

***II Изабрани понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:***

1. **Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла**

Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности радова без пдв-а, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак радова

У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важност меничног овлашћења.

1. **Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року** Изабрани понуђач се обавезује да уз окончану ситуацију преда наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, у вредности од 5% од уговорене вредности радова без пдв-а, са роком важења 5 (пет) дана дужим од гарантног рока.

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

***13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ***

Заинтересовано лице може, у писаном облику *(путем поште на адресу наручиоца: Општина Баточина, Општинска управа, 34227 Баточина, ул. Краља Петра I бр.32, електронске поште на е-маил:* [*olja.jasovic@sobatocina.org.rs*](mailto:olja.jasovic@sobatocina.org.rs) и [*jelenadrageljevic@ymail.com*](mailto:jelenadrageljevic@ymail.com) *или факсом: 034/6842-314)*тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

У том случају, наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 16/2019** **Грађевински радови на изградњи пумпне станице за подизање притиска за водоводну мрежу у насељу Стара Лозница.**

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона и то:

* путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
* ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

***14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА***

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

***15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

***16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА***

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил [*olja.jasovic@sobatocina.org.rs*](mailto:olja.jasovic@sobatocina.org.rs) и [*jelenadrageljevic@ymail.com*](mailto:jelenadrageljevic@ymail.com)или препорученом пошиљком са повратницом.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7. потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ...........*[навести назив наручиоца]*; јавна набавка........*[навести редни број јавне набавке]*;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

***17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН***

Одлука о дедели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

***18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА***

Наручилацможе након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке максимално за 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, уколико постоји оправдана потреба за набавком предметног добра, а у складу са расположивим финансијским средствима на апропријацији за конкретну набавку, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

***XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ***

**О В Л А Ш Ћ Е Њ Е**

Овим писаним документом се доказује да је наведена и доле потписана особа овлашћена за потпис на понуди у поступку јавне набавке ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА ЗА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ У НАСЕЉУ СТАРА ЛОЗНИЦА, бр. ЈН 16/2019, у својству одговорног лица понуђача.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОЛОЖАЈ У ПРЕДУЗЕЋУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЈМБГ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године

ПОТПИС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потписује се особа која је званични потписник предузећа)

***Напомена****: Овај образац се попуњава и потписује* ***само за случај*** *да понуду и остале прилоге на обрасцима из конкурсне документације, потписује лице које није званични потписник предузећа– заступник уписан у регистар АПР-а.*

***У противном, образац се не мора достављати.***