Република Србија,

Општина Баточина

Општинска управа

Одељење за имовинско-правне послове,урбанизам.

Грађевинарство,стамбено-комуналне,инспекцијске

Послове и инвестиције

Б А Т О Ч И Н А НАЗИВ: КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2

|  |
| --- |
| КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2  ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ –  КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | Питање | Одговор | Број бодова | Напомена |
| 1 | „ТМГ – Топлота“ ДОО ипоручује купцу топлотну енергију на мерном уређају за рад купчевих уређаја која је одређена уговором о снабдевању | Да | **20** |  |
| Не | **0** |  |
| 2. | Грејна сезона почиње 15. окобра а завршава се 15. априла. | Да | **20** |  |
| Не | **0** |  |
| 3. | „ТМГ – Топлота“ ДОО испоручује топлотну енергију од 1-14. октобра и16. април-3. мај када је прогнозирана температура 12 степени и ниже три узастопна дана . | Да | **20** |  |
| Не | **0** |  |
| 4. | Грејни дан у току сезоне траје од 05.00 – 20.00 часова, а суботом и недељом и празником од 06.00 – 20.00 часова. | Да | **20** |  |
| Не | **0** |  |
| 5 | Прописана температура у грејном простору износи 20степени са дозвољеним одступањем од 2 степена целзијуса у плусу и минусу | Да | **20** |  |
| Не | **0** |  |
| 6. | „ТМГ – Топлота“ ДОО не врши прикључење објеката на дистрибутивну мрежу ако нису достављена одобрења за изградњу. | Да | **20** |  |
| Не | **0** |  |
| 7. | Уколико се услови снабдевања толико измене да су потребне поправке или замене опреме „ТМГ – Топлота“ ДОО и купца свако сноси трошкове за своју опрему | Да | **20** |  |
| Не | **0** |  |
| 8. | Тип, величину и начин постављања бројила одрађује „ТМГ – Топлота“ ДОО у складу са техничким условима. | Да | **20** |  |
| Не | **0** |  |
| 9. | „ТМГ – Топлота“ ДОО обавља све радове на поправци и замени делова у подстаници. | Да | **20** |  |
| Не | **0** |  |
| 10. | Податке са мерних уређаја очитава „ТМГ – Топлота“ ДОО осим ако те послове уговором не пренесе на друго правно лице или предузетника | Да | **20** |  |
| Не | **0** |  |
| 11. | Све радове на поправци и на замени неисправних мерних уређаја у подстаници ван гарантног рока обавља „ТМГ – Топлота“ ДОО. | Да | **20** |  |
| Не | **0** |  |
| 12. | Испоручена топлотна енергија мери се непосредно | Да | **20** |  |
| Не | **0** |  |
| 13. | Купац је у обавези да „ТМГ – Топлота“ ДОО обезбеди приступ до мерних уређаја ради очитавања потрошње и контроле исправности мерних уређаја | да | **20** |  |
| не | **0** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА  **260** | УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА |

|  |
| --- |
| ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степен ризика | Распон броја бодова | Степен ризика по броју бодова |
| незнатан | **231 – 260** |  |
| низак | **157 – 230** |  |
| средњи | **105 – 156** |  |
| висок | **53 – 104** |  |
| критичан | **0 – 52** |  |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_